# ファイル転送および要求受付処理の動作差異

HULFT
8.0.0

HULFT8では管理情報のIDバイト数の拡張や拡張メッセージに対応するため、通信方式を拡張しました。

これにより、下位バージョンのHULFTに接続する際に以下のような影響があります。

- HULFT Ver.7に接続する場合、下位互換の通信方式に切り替えるためのやり取りが増えるため、HULFT Ver.7から接続する場合と比較して接続に時間がかかる場合がある

- HULFT for Mainframe Ver.8未満に接続する場合、接続先の多重度を1つ多く消費することがある

詳細ホスト情報の設定項目HULFT7通信モードを“有効”に設定すると、そのホストとは最初から下位互換の通信方式で接続するため、上記の影響は解消されます。

HULFT10と通信が保証されている製品については、以下を参照してください。

HULFT10 HULFT Series 製品共通ガイド : HULFT10と通信が保証されている製品一覧