# 共通制限事項

## Zstanrad圧縮

Zstanrad圧縮は、HULFT Ver.10.2.0以降の新機能です。

このため、Zstanrad圧縮を使用した転送を行う場合、配信側ホストと集信側ホストのどちらもHULFT Ver.10.2.0以降が必要です。

詳細は、「Zstandard圧縮」を参照してください。

## 詳細ホスト情報の「ホスト種」

詳細ホスト情報のホスト種に“K（富士通Kシリーズ）”が設定されていた場合、バージョンアップ時にその詳細ホスト情報はコンバートされません。

詳細ホスト情報から削除されます。

このため、バージョンアップ作業の前に、詳細ホスト情報のホスト種を確認し、修正してください。

またホスト種に“N（WindowsNT）”が設定されていた場合、バージョンアップ後は“W（Windows）”に変更されます。

## 詳細ホスト情報の「転送コードセット」

詳細ホスト情報の転送コードセットにNEC漢字またはKEISが設定されていた場合、バージョンアップ時にその詳細ホスト情報はコンバートされません。

詳細ホスト情報から削除されます。

このため、バージョンアップ作業の前に、詳細ホスト情報の転送コードセットを確認し、修正してください。