# HULFT-HUB

HULFT Ver.10を収容するには、HULFT-HUB Server Ver.3.9.0以降にバージョンアップまたはレベルアップしてください。

HULFT-HUB Serverで、収容可能なHULFT10との組み合わせは以下のとおりです。

## HULFT-HUB Ver.3.9.0以降が収容可能なHULFT10

- HULFT10 for zOS Ver.10.2.0以降

- HULFT10 for Linux/AIX Ver.10.2.0以降

- HULFT10 for Windows Ver.10.2.0以降

- HULFT10 for IBMi Ver.10.2.0以降

また、HULFT-HUB Server Ver.3.9.0以降を管理するには、HULFT-HUB Manager Ver.3.9.0以降にバージョンアップまたはレベルアップしてください。

HULFT-HUB ServerとHULFT-HUB Managerでの接続可能な組み合わせは以下のとおりです。

表9.5 HULFT-HUB ServerとHULFT-HUB Managerの接続可能な組み合わせ

HULFT-HUB Manager | HULFT-HUB Server
--- | ---
Ver.3.9.x
Ver.3.9.x | ○

○ | : | 接続可能