# HULFT8で追加された機能の制限

HULFT Ver.10.2.0以降のクライアント、またはHULFT-HUB Serverが含まれる構成では、HULFT Ver.8で追加された以下の機能の利用に対して制限があります。

- HULFT7通信モード

- DEFLATE圧縮

- 簡易転送

## 「HULFT7通信モード」に関する制限

以下の構成の場合、詳細ホスト情報のHULFT7通信モードを“有効”にしておかないと転送エラーになります。

- HUFT-HUB Serverを経由して転送する場合、HULFT10を収容するHULFT-HUB Serverを含め経由するHULFT-HUB ServerのいずれかがVer.3.9.0～Ver.3.9.2

## DEFLATE圧縮に関する制限

以下の構成の場合、HULFT-HUBでHUB同報の同報配信を指定してDEFLATE圧縮を行うと、転送エラーになる場合があります。

- 配信側ホストでDEFLATE圧縮を指定

- 集信側クライアントが一部のみDEFLATE圧縮に対応

- HULFT-HUBでは蓄積しない

## 「簡易転送」に関する制限

簡易転送はHULFT-HUB Serverで中継できません。