# WebAPIで変更されたパラメーターの設定値

AGW-JPN
10.3.0

### API Gateway Ver.10.3.0で変更されたパラメーターの設定値

WebAPIのパラメーターebcdic_set（EBCDICセット）について、設定値を変更しました。

表6.2 パラメーターebcdic_set（EBCDICセット）で変更された設定値

名称 | 省略値 | 設定値
--- | --- | ---
API Gateway Ver.10.3.0未満 | API Gateway Ver.10.3.0以降
IBM英小文字 | E | latin_ibm_japan | japan_latin_for_ibm
IBM拡張 | F | latin_extended_ibm_japan | japan_latin_extended_for_ibm
NECカナ文字 | G | katakana_nec | nec_katakana
IBMカナ文字拡張 | H | katakana_extended_ibm_japan | japan_katakana_extended_for_ibm
中国語簡体字拡張 | I | simplified_extended_chinese | simplified_chinese_extended

該当するのWebAPIの詳細は、以下を参照してください。

- HULFT10 API Gateway WebAPI リファレンス

HULFT for Windowsへ接続

- 配信管理情報の登録

- 配信管理情報の取得

- 配信管理情報の更新

- 集信管理情報の登録

- 集信管理情報の取得

- 集信管理情報の更新

HULFT for Linux/AIXへ接続

- 配信管理情報の登録

- 配信管理情報の取得

- 配信管理情報の更新

- 集信管理情報の登録

- 集信管理情報の取得

- 集信管理情報の更新

HULFT for IBMiへ接続

- 配信管理情報の登録

- 配信管理情報の取得

- 配信管理情報の更新

- 集信管理情報の登録

- 集信管理情報の取得

- 集信管理情報の更新

HULFT for Mainframeへ接続

- 配信管理情報の登録

- 配信管理情報の取得

- 配信管理情報の更新

- 集信管理情報の登録

- 集信管理情報の取得

- 集信管理情報の更新