# 詳細ホスト情報で変更または廃止された項目

HULFT
8.0.0
HULFT
8.1.0
HULFT
8.4.0
HULFT
10.2.0

## HULFT Ver.8.0.0で変更された項目

詳細ホスト情報の以下の項目について、名称および初期値を変更しました。

表8.49 名称が変更された項目

項目名 | タグ名
--- | ---
HULFT Ver.8.0.0未満 | HULFT Ver.8.0.0以降
自ネットPROXYサーバー名 | PROXYサーバー名 | MYPROXYNAME
自ネットPROXYポートNo. | PROXYポートNo. | MYPROXYPORT

表8.50 初期値が変更された項目

項目名 | タグ名 | 初期値
--- | --- | ---
HULFT Ver.8.0.0未満 | HULFT Ver.8.0.0以降
PROXYポートNo. | MYPROXYPORT | 33000 | 40000

## HULFT Ver.8.1.0で変更された項目

詳細ホスト情報の以下の項目について、名称を変更しました。

表8.51 名称が変更された項目

項目名 | タグ名
--- | ---
HULFT Ver.8.1.0未満 | HULFT Ver.8.1.0以降
漢字コード種 | 転送コードセット | KCODETYPE
JIS年度 | 日本語規格 | JISYEAR

## HULFT Ver.8.4.0で変更された項目

詳細ホスト情報の以下の項目について、名称および初期値を変更しました。

表8.52 名称が変更された項目（英語）

項目名 | タグ名
--- | ---
HULFT Ver.8.4.0未満 | HULFT Ver.8.4.0以降
Request Acknowledge Port No. | Observe Port No. | REQPORT

表8.53 初期値が変更された項目

項目名 | タグ名 | 初期値
--- | --- | ---
HULFT Ver.8.4.0未満 | HULFT Ver.8.4.0以降
PROXYポートNo. | MYPROXYPORT | 40000 | (*1)

*1 | : | PROXYサーバー名を省略し、PROXYポートNo.を指定した場合は、PROXYポートNo.は設定されません。 PROXYサーバー名を指定し、PROXYポートNo.を省略した場合は、PROXYポートNo.に40000が設定されます。

## HULFT Ver.10.2.0で変更された項目

詳細ホスト情報のホスト種の設定値と名称を変更しました。

表8.54 変更された設定値と名称

HULFT Ver.10.2.0未満 | HULFT Ver.10.2.0以降 | タグ名
--- | --- | ---
値 | 名称 | 値 | 名称
U | UNIX | L | Linux/UNIX | HOSTTYPE
A | AS/400 | I | IBM i

## 廃止された項目

詳細ホスト情報の以下の項目および設定値を廃止しました。

表8.55 廃止された項目

項目名 | タグ名 | 廃止バージョン
--- | --- | ---
相手ネットPROXYサーバー名 | YOURPROXYNAME | Ver.8.0.0
相手ネットPROXYポートNo. | YOURPROXYPORT | Ver.8.0.0

表8.56 廃止された設定値

項目名 | タグ名 | 廃止された設定値 | 廃止バージョン
--- | --- | --- | ---
ホスト種 | HOSTTYPE | N（WindowsNT系OS） K（富士通Kシリーズ） | Ver.10.2.0
転送コードセット | KCODETYPE | K（KEIS） N（NEC） | Ver.10.2.0