# HULFT10 for Windows/LinuxからHULFT10 for Container Platformへの転送

HULFT10 for Windows/LinuxからHULFT10 for Container Platformへのファイル転送の実行方法について説明します。

## ご利用前の準備

集信側および配信側での相手ホストのホスト名を設定する前に、以下の準備が必要です。

HULFT10 for Windows/Linuxでの相手ホスト名の設定

  HULFT10 for Windows/LinuxからHULFT10 for Container Platformの管理コンテナへの接続には、以下の図のようにHULFTからロードバランサーを経由して転送コンテナにつながります。

  HULFT10 for Container Platform導入後、ロードバランサーも導入してください。

  ロードバランサーの導入については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Container Platform スタートアップガイド（OpenShift） : 「導入後の設定」の「HULFTの独自プロトコルの外部公開」

  OpenShiftの外からの通信を受け付け、HULFT転送用Serviceのポート30000に対して、通信ができるようにロードバランサーを設定してください。

  また、作成したロードバランサーの名称を、68バイト以内で名前解決できるように設定してください。

  HULFT10 for Windows/Linux側の詳細ホスト情報に設定する相手ホスト（HULFT10 for Container Platform側）のホスト名には、以下のいずれかを設定してください。

  - ロードバランサーの名称（68バイト以内の場合のみ）

  - 68バイト以内で名前解決済みのロードバランサーの名称

  HULFT10 for Windows/Linuxでの詳細ホスト情報で設定するホスト名は、68バイト以内とする制限があります。

  図1.3 HULFT10 for Windows/LinuxからHULFT10 for Container Platformへの接続の流れ

## 配信側（HULFT10 for Windows/Linux）の管理情報の登録

配信側となるHULFT10 for Windows/Linuxで、管理情報を登録します。

ここでは、HULFT10 for Linuxがインストールされていることを前提に説明します。

### 詳細ホスト情報の登録

以下の手順で相手ホスト（HULFT10 for Container Platform）の詳細ホスト情報を登録します。

1. HULFT10 for Linuxのシステム管理メニュー画面で4．詳細ホスト情報をクリックします。

2. IDまたはホスト名にロードバランサーの名前を入力します。

   ロードバランサーが導入されていない場合は、ロードバランサーを導入してください。

   ロードバランサーの名前は、68バイト以下で作成してください。詳細は「ご利用前の準備」を参照してください。

3. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

4. 詳細ホスト情報更新画面で以下の値を設定します。

   表1.11 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   ホスト名 | 手順2.で設定したロードバランサーに接続できるホスト名が表示されます
   詳細ホスト情報更新画面
   ホスト種 | L（Linux）
   転送コードセット | 8（UTF-8）
   集信ポートNo. | HULFT転送用Serviceに接続するよう設定したロードバランサーのリッスンポートを設定します
   要求受付ポートNo. | HULFT要求受付用Serviceに接続するよう設定したロードバランサーのリッスンポートを設定します
   接続形態 | L（LAN）

   その他の項目の設定は任意です。

5. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

   入力した内容で新規ホスト名が登録され、システム管理メニュー画面に戻ります。

### 転送グループ情報の登録

以下の手順で転送グループ情報を登録します。

1. HULFT10 for Linuxのシステム管理メニュー画面から、IDまたはホスト名に登録したい転送グループID“grp01”を入力し、↑キー、↓キーで5. 転送グループ情報へカーソルを合わせ、ENTERキーを押します。

2. 転送グループ情報画面で以下の値を設定します。

   表1.12 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   転送グループID | grp01
   ホスト名 | 詳細ホスト情報に設定したホスト名を設定します

   その他の項目の設定は任意です。

3. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

   入力した内容で転送グループIDが登録され、システム管理メニュー画面に戻ります。

### 配信管理情報の登録

以下の手順で配信管理情報を登録します。

1. HULFT10 for Linuxのシステム管理メニュー画面で1．配信管理情報をクリックします。

2. IDまたはホスト名に“TO_PLATFORM”を入力し、ENTERキーを押します。

3. 配信管理情報更新画面で以下の値を設定します。

   表1.13 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ファイルID | TO_PLATFORM
   配信管理情報更新画面
   配信ファイル名 | 転送するファイルのパスと名前を設定します
   転送タイプ | 配信するファイルのデータタイプを設定します
   コード変換 | 配信するファイルのコード変換を設定します
   転送グループID | grp01

   その他の項目の設定は任意です。

4. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

   入力した内容で新規IDが登録され、システム管理メニュー画面に戻ります。

## 集信側（HULFT10 for Container Platform）の管理情報の登録

集信側となるHULFT10 for Container Platformで、管理情報を登録します。

### 詳細ホスト情報の登録

以下の手順で相手ホスト（HULFT10 for Linux）の詳細ホスト情報を登録します。

1. HULFT10 for Container Platformのホーム>Main>管理情報>詳細ホスト情報をクリックします。

2. 詳細ホスト情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 詳細ホスト情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.14 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ホストID | Linux-HOST
   表示名 | 相手ホストのHULFT10 for Linux
   通信
   ホスト名 | HULFT10 for Linuxのホスト名を設定します
   ポート番号 | HULFT10 for Linuxの集信ポート番号を設定します
   接続時プロトコル | HULFT
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*1）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | ログインしているユーザーのIDが初期値として設定されています。 管理情報を作成できるユーザーの権限は、管理者および転送管理者の2種類です。 「アドミニストレーション ガイド」の「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 詳細ホスト情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 転送グループ情報の登録

システム動作環境設定で、接続元ホストの検証の転送グループに接続元ホストが含まれていない場合はエラーとするチェックボックスがチェックされている場合、転送グループ情報の登録が必要です。

以下の手順で転送グループ情報を登録します。

1. HULFT10のホーム>Main>管理情報>転送グループ情報をクリックします。

2. 転送グループ情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 転送グループ情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.15 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   転送グループID | Linux_TO_Platform_GRP
   表示名 | 自ホスト
   ホスト
   ホストID | Linux-HOST
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*1）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | 「アドミニストレーション ガイド」の「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 転送グループ情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 集信管理情報の登録

以下の手順で集信管理情報を登録します。

1. HULFT10のホーム>Main>管理情報>集信管理情報をクリックします。

2. 集信管理情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 集信管理情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.16 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ファイルID | TO_PLATFORM
   表示名 | HULFT10 for LinuxからHULFT10 for Container Platformへ転送
   集信ファイル
   集信ファイル名 | /tmp/rcv（*1）（*2）
   通信
   転送グループID | Linux_TO_Platform_GRP
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*3）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | 使用するストレージによって以下のパスを指定してください。 <転送コンテナのDeploymentに指定したマウントパス> 任意のボリュームのパス 転送コンテナのDeploymentにボリュームのマウントを指定すると使用できます。 s3://<bucket>/<object> Amazon S3を使用する場合のパス /tmp/rcv_doc コンテナの一時ストレージを使用する場合のパス ただし、一時ストレージに保存したデータはコンテナ間で共有できず、コンテナの再起動時に削除されます。 詳細は、「集信管理情報」の「集信ファイル名」を参照してください。
   *2 | : | 既存のファイルを指定する場合、ファイルに対して読み取り権限および実行権限が必要です。 権限が足りない場合、完了コード301 詳細コード2 でエラーになります。
   *3 | : | 「アドミニストレーション ガイド」の「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 集信管理情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

## 配信する

すべての設定が完了したら、相手ホストのHULFT10 for Linuxから配信要求を発行し、配信履歴を確認します。

#### 配信要求を発行

以下の手順で配信要求を発行します。

1. HULFT10 for Linuxで、配信ファイル一覧画面または配信管理情報一覧画面を表示します。

2. 要求発行するファイルIDを選択し、Ctrl＋uキーを押します。

#### 配信履歴を確認

以下の手順で、配信履歴を確認します。

1. HULFT10 for Linuxで処理選択メニュー画面から1. 配信状況照会を選択し、区分に“F”を設定します。

2. ファイルIDに“TO_PLATFORM”を入力してENTERキーを押します。

#### 集信履歴を確認

以下の手順で、集信履歴を確認します。

1. HULFT10のホーム>Main>状況照会>集信履歴をクリックします。

2. 集信履歴画面で、ファイルIDが“TO_PLATFORM”の集信履歴をクリックします。