# オンプレミス環境にあるHULFT8からHULFT10への転送

オンプレミス環境にあるHULFT8からHULFT10へのファイル転送の実行方法について説明します。

## ご利用前の準備

集信側および配信側での相手ホストのホスト名を設定する前に、以下の準備が必要です。

- オンプレミス環境にあるHULFT8での相手ホスト名の設定

  HULFT8からHULFT10の管理コンテナへの接続には、以下のようにオンプレミス環境にあるHULFT8からNetwork Load Balancer（以降、NLB）を経由して転送コンテナにつながります。

  図1.2 オンプレミス環境にあるHULFT8からHULFT10への接続の流れ

  HULFT8側の詳細ホスト情報に設定する相手ホスト（HULFT10側）のホスト名には、NLBに紐づくホスト名（NLBの名前）を設定してください。

  この場合、HULFT8での詳細ホスト情報で設定するホスト名は、68バイト以内とする制限があります。

  NLBの名前は68バイトを超えるため、Amazon Route 53などのドメインネームシステム（DNS）ウェブサービスを使用して、68バイト以下の名前を作成する必要があります。68バイト以下の名前をホスト名に設定してください。

- HULFT10での相手ホスト名の設定

  HULFT10からオンプレミス環境にあるHULFT8への接続には、以下のとおりNLBを経由しません。

  図1.3 HULFT10からオンプレミス環境のHULFT8へのファイル転送の流れ

  = 備考 =

  HULFT10からHULFT8へのファイル転送の際にNLBを経由する場合は、HULFT8からHULFT10へのファイル転送の場合と異なるホスト名を使用します。このため、集信用と配信用の2つの詳細ホスト情報が必要となります。

  なお、詳細ホスト情報を1つにするために、オンプレミス環境のHULFT8側の自ホスト名をNLBの名前に変更する方法があります。

## 配信側（オンプレミス環境にあるHULFT8）の管理情報の登録

配信側となるオンプレミス環境のHULFT8で、管理情報を登録します。

ここでは、オンプレミス環境にHULFT8 for Linuxがインストールされていることを前提に説明します。

### 詳細ホスト情報の登録

以下の手順で相手ホスト（HULFT10側）の詳細ホスト情報を登録します。

1. HULFT8のシステム管理メニュー画面で4．詳細ホスト情報をクリックします。

2. IDまたはホスト名にNLBの名前を入力します。

   NLBの名前は68バイトを超えるため、68バイト以下の名前を作成してください。詳細は「ご利用前の準備」を参照してください。

3. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

4. 詳細ホスト情報更新画面で以下の値を設定します。

   表1.9 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   ホスト名 | 手順2.で設定したNLBの名前が表示されます
   詳細ホスト情報更新画面
   ホスト種 | U（UNIX）
   転送コードセット | 8（UTF-8）
   集信ポートNo. | 集信ポートにはNLBのリッスンポートを設定します。CloudFormationで導入した場合のデフォルトポートは30001です
   要求受付ポートNo. | 要求受付デーモンが使用するポート番号を設定しますが、HULFT10とのファイル転送では使用されません
   接続形態 | L（LAN）

   その他の項目の設定は任意です。

5. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

   入力した内容で新規ホスト名が登録され、システム管理メニュー画面に戻ります。

### 配信管理情報の登録

以下の手順で配信管理情報を登録します。

1. HULFT8のシステム管理メニュー画面で1．配信管理情報をクリックします。

2. IDまたはホスト名に“HULFT8TO10”を入力し、ENTERキーを押します。

3. 配信管理情報更新画面で以下の値を設定します。

   表1.10 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ファイルID | HULFT8TO10
   配信管理情報更新画面
   配信ファイル名 | 転送するファイルのパスと名前を設定します
   転送タイプ | 配信するファイルのデータタイプを設定します

   その他の項目の設定は任意です。

4. 入力が完了したら、ENTERキーを押します。

   入力した内容で新規IDが登録され、システム管理メニュー画面に戻ります。

## 集信側（HULFT10）の管理情報の登録

集信側となるHULFT10で、管理情報を登録します。

### 詳細ホスト情報の登録

以下の手順で相手ホスト（HULFT8側）の詳細ホスト情報を登録します。

1. HULFT10のホーム>Main>管理情報>詳細ホスト情報をクリックします。

2. 詳細ホスト情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 詳細ホスト情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.11 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ホストID | HULFT8-HOST
   表示名 | オンプレミスHULFT8
   通信
   ホスト名 | オンプレミス環境のHULFT8のホスト名を設定します
   ポート番号 | オンプレミス環境のHULFT8の集信ポート番号を設定します
   接続時プロトコル | HULFT
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*1）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | ログインしているユーザーのIDが初期値として設定されています。 管理情報を作成できるユーザーの権限は、管理者および転送管理者の2種類です。 「アドミニストレーション ガイド」の「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 詳細ホスト情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 転送グループ情報の登録

システム動作環境設定で、接続元ホストの検証の転送グループに接続元ホストが含まれていない場合はエラーとするチェックボックスがチェックされている場合、転送グループ情報の登録が必要です。

以下の手順で転送グループ情報を登録します。

1. HULFT10のホーム>Main>管理情報>転送グループ情報をクリックします。

2. 転送グループ情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 転送グループ情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.12 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   転送グループID | HULFT8_TO_10_GRP
   表示名 | 自ホスト
   ホスト
   ホストID | HULFT8-HOST
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*1）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | 「アドミニストレーション ガイド」の「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 転送グループ情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 集信管理情報の登録

以下の手順で集信管理情報を登録します。

1. HULFT10のホーム>Main>管理情報>集信管理情報をクリックします。

2. 集信管理情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 集信管理情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.13 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ファイルID | HULFT8TO10
   表示名 | HULFT8からHULFT10へ転送
   集信ファイル
   集信ファイル名 | /tmp/rcv（*1）
   通信
   転送グループID | HULFT8_TO_10_GRP
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*2）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | HULFT10の環境構築時に環境構築の既存EFS環境で設定したファイルを使用する場合は、 "/mnt/efs1/" のパスを使用してください。 既存のファイルを指定する場合、ファイルに対して読み取り権限および実行権限が必要です。 権限が足りない場合、完了コード301 詳細コード2 でエラーになります。
   *2 | : | 「アドミニストレーション ガイド」の「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 集信管理情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

## 配信する

すべての設定が完了したら、オンプレミス環境にあるHULFT8から配信要求を発行し、配信履歴を確認します。

#### 配信要求を発行

以下の手順で配信要求を発行します。

1. HULFT8で、配信ファイル一覧画面または配信管理情報一覧画面を表示します。

2. 要求発行するファイルIDを選択し、Ctrl＋uキーを押します。

#### 配信履歴を確認

以下の手順で、配信履歴を確認します。

1. HULFT8で処理選択メニュー画面から1. 配信状況照会を選択し、区分に“F”を設定します。

2. ファイルIDに“HULFT8TO10”を入力してENTERキーを押します。

#### 集信履歴を確認

以下の手順で、集信履歴を確認します。

1. HULFT10のホーム>Main>状況照会>集信履歴をクリックします。

2. 集信履歴画面で、ファイルIDが“HULFT8TO10”の集信履歴をクリックします。