# 導入後の確認

HULFT10 for Container Services導入後の確認について説明します。

## 作成されたリソースの確認方法

CloudFormation により作成されたリソースはスタック画面のリソースタブから確認することができます。

## 新規作成されたVPCのネットワーク構成

CloudFormation NewDeployTemplate1の実行により作成されるネットワークは以下の状態になっています。

- 図3.5 CloudFormation NewDeployTemplate1の実行により作成されるネットワーク（シングルAZ構成）

- 図3.6 CloudFormation NewDeployTemplate1の実行により作成されるネットワーク（マルチAZ構成）

図中のスタック出力キー名については、以下を参照してください。

- 表3.6 プライベートサブネットのスタック出力キー名

- 表3.7 パブリックサブネットのスタック出力キー名

※ |  | 図をクリックすると、図が拡大表示されます。再度クリックすると図を閉じることができます。

図3.5 CloudFormation NewDeployTemplate1の実行により作成されるネットワーク（シングルAZ構成）

※ |  | 図をクリックすると、図が拡大表示されます。再度クリックすると図を閉じることができます。

図3.6 CloudFormation NewDeployTemplate1の実行により作成されるネットワーク（マルチAZ構成）

以下を選択すると、表3.6 および表3.7 で構成の絞り込み表示ができます。

シングルAZ構成
マルチAZ構成

表3.6 プライベートサブネットのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | 特定の構成のみ作成 | リソース名連番 | ルートテーブルの指定 | 役割
--- | --- | --- | --- | ---
PrivateSubnetForDB1 | - | private-01 | 無 | Amazon Aurora MySQL用サブネット
PrivateSubnetForDB2 | - | private-02 | 無 | Amazon Aurora MySQL用サブネット
PrivateSubnetForECS | - | private-03 | 有 | ECS用サブネット ルートテーブルは以下の設定が行われている HULFT転送のためにNATゲートウェイを用いたインターネット通信が可能 HULFT転送のためにV8導入VPCと通信が可能（オプション）
PrivateSubnetForECS2 | マルチAZ構成 | private-08 | 有 | ECS用サブネットの役割と同じ
PrivateSubnetForNLB | - | private-04 | 有 | NLB用サブネット ルートテーブルは以下の設定が行われている HULFT転送のためにV8導入VPCと通信が可能（オプション）
PrivateSubnetForNLB2 | マルチAZ構成 | private-09 | 有 | NLB用サブネットの役割と同じ
PrivateSubnetForALB1 | - | private-05 | 無 | 内部ALB用サブネット
PrivateSubnetForALB2 | - | private-06 | 無 | 内部ALB用サブネットの役割と同じ
PrivateSubnetForVPCEndpoint | - | private-07 | 無 | VPCエンドポイント用サブネット
PrivateSubnetForVPCEndpoint2 | マルチAZ構成 | private-10 | 無 | VPCエンドポイント用サブネットの役割と同じ

表3.7 パブリックサブネットのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | 特定の構成のみ作成 | リソース名連番 | ルートテーブルの指定 | 役割
--- | --- | --- | --- | ---
PublicSubnetForExtALB1 | - | public-01 | 有 | 外部ALB用サブネット
PublicSubnetForExtALB2 | - | public-02 | 有 | 外部ALB用サブネットの役割と同じ
PublicSubnetForNATGW | - | public-03 | 有 | NATゲートウェイ用サブネット
PublicSubnetForNATGW2 | マルチAZ構成 | public-05 | 有 | NATゲートウェイ用サブネットの役割と同じ
PublicSubnetForBastionServer | - | public-04 | 有 | 外部接続用サブネット 外部から接続できるEC2インスタンスを作成する際に使用（導入時は利用しない）
PublicSubnetForBastionServer2 | マルチAZ構成 | public-06 | 有 | 外部接続用サブネットの役割と同じ

サブネットの論理IDと物理IDは以下の手順で確認できます。

1. CloudFormation NewDeployTemplate1の実行スタックのリソースを開きます。

2. 論理IDNetwork1でネストされたスタックのリソースを開きます。

3. 論理IDVPC1でネストされたスタックのリソースを開きます。

VPCエンドポイントの論理IDと物理IDは以下の手順で確認できます。

1. CloudFormation NewDeployTemplate1の実行スタックのリソースを開きます。

2. 論理IDNetwork1でネストされたスタックのリソースを開きます。

3. 論理IDRouteTable1でネストされたスタックのリソースを開きます。

VPCエンドポイントのスタック出力キー名は「表3.8 VPCエンドポイントのスタック出力キー名」のとおりです。

表3.8 VPCエンドポイントのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | サービス名 | エンドポイントタイプ | 役割
--- | --- | --- | ---
FargateVPCEndpointForS3 | com.amazonaws.ap-northeast-1.s3 | Gateway | S3バケットへの転送をプライベート接続で行うためのGateway型エンドポイント
FargateVPCEndpointForSecretsManager | com.amazonaws.ap-northeast-1.secretsmanager | Interface | Secrets Managerからの値取得に使用
FargateVPCEndpointForCloudWatch | com.amazonaws.ap-northeast-1.monitoring | Interface | CloudWatchへのログ書き込みに使用
FargateVPCEndpointForCloudWatchLogs | com.amazonaws.ap-northeast-1.logs | Interface | CloudWatchへのログ書き込みに使用

セキュリティグループの論理IDと物理IDは以下の手順で確認できます。

1. CloudFormation NewDeployTemplate1の実行スタックのリソースを開きます。

2. 論理IDNetwork1でネストされたスタックのリソースを開きます。

3. 論理IDFargateSecurityGroupでネストされたスタックのリソースを開きます。

セキュリティグループのスタック出力キー名は「表3.9 セキュリティグループのスタック出力キー名」のとおりです。

表3.9 セキュリティグループのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | リソース名連番 | 使用される場所 | 説明
--- | --- | --- | ---
FargateSGForDuaringServiceConnection | 01 | 内部ALB | 以下からのアクセスを許可 同一VPC内からの通信 HTTPS:30443 HTTSP:32443
FargateSGForBastionServer | 02 | 外部から接続するEC2インスタンスを作成するときに使用 | 空のルールで作成
FargateSGForDB | 03 | Amazon Aurora MySQL | 以下からのアクセスを許可 FargateSGForBastionServer（外部から接続するEC2インスタンス） FargateSGForECSService（転送コンテナ／管理コンテナ）
FargateSGForECSService | 04 | 転送コンテナ/管理コンテナ | 以下からのアクセスを許可 同一VPC内からの通信
FargateSGForCloudWatch | 05 | CloudWatchエンドポイント | 以下からのアクセスを許可 FargateSGForCloudWatch（転送コンテナ／管理コンテナ）
FargateSGForExtALB | 07 | 外部ALB | 以下からのアクセスを許可 導入時に以下で指定したIP SourceIP1 SourceIP2 SourceIP3 NAT gatewayのグローバルIP（loopback用IP）
FargateSGForSecretsManager | 08 | Secrets Managerエンドポイント | 以下からのアクセスを許可 FargateSGForECSService（転送コンテナ／管理コンテナ）
FargateSGForCloudWatchLogs | 09 | CloudWatch Logsエンドポイント | 以下からのアクセスを許可 FargateSGForECSService（転送コンテナ／管理コンテナ）