# HULFT10からHULFT10への転送（ループバック転送）

HULFT10からファイルを配信し、HULFT10にそのファイルを集信する方法について説明します。

設定と転送の流れは以下の動画で確認できます。

Your browser does not support the video tag. |  | HULFT10からHULFT10に転送してみよう！ 動画の流れ 各情報の設定 ①詳細ホスト情報の登録 ②転送グループ情報の登録 ③配信管理情報の登録 ④集信管理情報の登録 配信要求を発行して履歴を確認 集信要求を発行して履歴を確認

具体的な設定値や転送の手順は以下のとおりです。

## 各情報の設定

= 備考 =

見出しタイトル横にあるをクリックすると、動画がボタンの下に表示されます。

例）

動画の再生ボタンをクリックすると、見出しタイトルに該当するところから動画が再生されます。

再度をクリックすると、動画が非表示の状態に戻ります。

### 事前準備

システム動作環境設定の自ホスト名の値を控えておきます。「詳細ホスト情報の登録 」でこの値を使用します。

HULFT10 for Container Servicesでは、HULFT10の環境構築時にシステム動作環境設定の自ホスト名が設定されています。

### 詳細ホスト情報の登録

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で自ホストの詳細ホスト情報を登録します。

1. ホーム>Main>管理情報>詳細ホスト情報をクリックします。

2. 詳細ホスト情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 詳細ホスト情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.10 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ホストID | LOOPBACK-HOST
   表示名 | 自ホスト
   通信
   ホスト名 | （*1）
   ポート番号 | 443
   接続時プロトコル | WSS
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*2）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | システム動作環境設定の自ホスト名を設定してください。
   *2 | : | ログインしているユーザーのIDが初期値として設定されています。 管理情報を作成できるユーザーの権限は、管理者および転送管理者の2種類です。 「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 詳細ホスト情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 転送グループ情報の登録

Your browser does not support the video tag.

システム動作環境設定で、接続元ホストの検証の転送グループに接続元ホストが含まれていない場合はエラーとするチェックボックスがチェックされている場合、転送グループ情報の設定が必要です。

以下の手順で転送グループ情報を登録します。

1. ホーム>Main>管理情報>転送グループ情報をクリックします。

2. 転送グループ情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 転送グループ情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.11 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   転送グループID | LOOPBACK_GRP
   表示名 | ループバック用転送グループ
   ホスト
   ホストID | LOOPBACK-HOST
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*1）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | 「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 転送グループ情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 配信管理情報の登録

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で配信管理情報を登録します。

1. ホーム>Main>管理情報>配信管理情報をクリックします。

2. 配信管理情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 配信管理情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.12 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ファイルID | LOOPBACK_ID
   表示名 | ループバックファイルID
   配信ファイル
   配信ファイル名 | /tmp/snd_doc（*1）
   通信
   転送グループID | LOOPBACK_GRP（*2）
   コード変換
   転送タイプ | バイナリ
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*3）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | HULFT10の環境構築時に環境構築の既存EFS環境で設定したファイルを使用する場合は、 "/mnt/efs1/" のパスを使用してください。 既存のファイルを指定する場合、ファイルに対して読み取り権限および実行権限が必要です。 権限が足りない場合、完了コード301 詳細コード2 でエラーになります。
   *2 | : | 転送グループIDの設定について、配信要求を行う場合は必須ですが、集信要求を行う場合は必須ではありません。
   *3 | : | 「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 配信管理情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

### 集信管理情報の登録

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で集信管理情報を登録します。

1. ホーム>Main>管理情報>集信管理情報をクリックします。

2. 集信管理情報画面で新規作成ボタンをクリックします。

3. 集信管理情報 新規作成画面で以下の値を設定します。

   表1.13 設定例

   項目名 | 設定内容（例）
   --- | ---
   基本
   ファイルID | LOOPBACK_ID
   表示名 | ループバックファイルID
   集信ファイル
   集信ファイル名 | /tmp/rcv（*1）
   通信
   転送グループID | LOOPBACK_GRP（*2）
   管理情報の権限
   ユーザーグループID/ユーザーID | root（*3）
   管理情報の権限 | 所有者

   その他の項目の設定は任意です。

   *1 | : | HULFT10の環境構築時に環境構築の既存EFS環境で設定したファイルを使用する場合は、 "/mnt/efs1/" のパスを使用してください。 既存のファイルを指定する場合、ファイルに対して読み取り権限および実行権限が必要です。 権限が足りない場合、完了コード301 詳細コード2 でエラーになります。
   *2 | : | 転送グループIDの設定について、送信要求を行う場合は必須ですが、配信要求を行う場合は必須ではありません。
   *3 | : | 「推奨設定」の「管理者権限のユーザーIDの作成」で設定したユーザーIDを設定することもできます。

4. 保存ボタンをクリックします。

5. 集信管理情報の保存ダイアログで、保存ボタンをクリックします。

## 配信する

ファイルを配信する側から集信する側に接続すると、ファイルの転送を開始できます。ファイルが転送されたら配信履歴を確認します。

#### 配信要求を発行

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で配信要求を発行します。

1. ホーム>Main>要求発行>配信要求をクリックします。

2. 配信要求を発行ダイアログのファイルIDに、配信管理情報で設定したファイルIDの値“LOOPBACK_ID”を入力し、配信要求を発行ボタンをクリックします。

   正常に配信要求が発行されると、メッセージ[成功：配信要求の発行に成功しました。]がHULFT10の画面左下に表示されます。

#### 配信履歴を確認

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で、配信履歴を確認します。

1. ホーム>Main>状況照会>配信履歴をクリックします。

2. 配信履歴画面で、ファイルIDが“LOOPBACK_ID”の配信履歴をクリックします。

#### 集信履歴を確認

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で、集信履歴を確認します。

1. ホーム>Main>状況照会>集信履歴をクリックします。

2. 集信履歴画面で、ファイルIDが“LOOPBACK_ID”の集信履歴をクリックします。

## 集信する

ファイルを集信する側から配信する側に接続し、ファイルの転送を開始することができます。ファイルが転送されたら集信履歴を確認します。

#### 集信要求を発行

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で集信要求を発行します。

1. ホーム>Main>要求発行>集信要求をクリックします。

2. 集信要求を発行ダイアログのファイルIDに、集信管理情報で設定したファイルIDの値“LOOPBACK_ID”を入力し、集信要求を発行ボタンをクリックします。

   正常に集信要求が発行されると、メッセージ[成功：集信要求の発行に成功しました。]がHULFT10の画面左下に表示されます。

#### 集信履歴を確認

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で、集信履歴を確認します。

1. ホーム>Main>状況照会>集信履歴をクリックします。

2. 集信履歴画面で、ファイルIDが“LOOPBACK_ID”の集信履歴をクリックします。

#### 配信履歴を確認

Your browser does not support the video tag.

以下の手順で、配信履歴を確認します。

1. ホーム>Main>状況照会>配信履歴をクリックします。

2. 配信履歴画面で、ファイルIDが“LOOPBACK_ID”の配信履歴をクリックします。