# 導入後の確認

HULFT10 for Container Services導入後の確認について説明します。

## 作成されたリソースの確認方法

CloudFormation により作成されたリソースはスタック画面のリソースタブから確認することができます。

## 新規作成されたVPCのネットワーク構成

CloudFormation Template1の実行により作成されるネットワークは「図1.6 CloudFormation Template1の実行により作成されるネットワーク」の状態になっています。

図中のスタック出力キー名については、「表1.6 プライベートサブネットのスタック出力キー名」および「表1.7 パブリックサブネットのスタック出力キー名」を参照してください。

※ |  | 図をクリックすると、図が拡大表示されます。再度クリックすると図を閉じることができます。

図1.6 CloudFormation Template1の実行により作成されるネットワーク

表1.6 プライベートサブネットのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | ルートテーブルの指定 | 役割
--- | --- | ---
EC2PrivateSubnet1 EC2PrivateSubnet2 | 無 | AuroraDB用サブネット
EC2PrivateSubnet3 | 有 | ECS用サブネット ルートテーブルは以下の設定が行われている HULFT転送のためにNATゲートウェイを用いたインターネット通信が可能 EFSをマウントするためにEFS導入VPCとの通信が可能 HULFT転送のためにV8導入VPCと通信が可能（オプション）
EC2PrivateSubnet4 | 有 | NLB用サブネット ルートテーブルは以下の設定が行われている HULFT転送のためにV8導入VPCと通信が可能（オプション）
EC2PrivateSubnet5 EC2PrivateSubnet6 | 無 | 内部ALB用サブネット
EC2PrivateSubnet7 | 無 | VPCエンドポイント用サブネット

表1.7 パブリックサブネットのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | ルートテーブルの指定 | 役割
--- | --- | ---
EC2PublicSubnet1 EC2PublicSubnet2 | 有 | 外部ALB用サブネット
EC2PublicSubnet3 | 有 | NATゲートウェイ用サブネット
EC2PublicSubnet4 | 有 | 外部から接続できるEC2インスタンスを作成する際に使用（導入時は利用しない）

サブネットの論理IDと物理IDは以下の手順で確認できます。

1. CloudFormation Template1の実行スタックのリソースを開きます。

2. 論理IDNetwork1でネストされたスタックのリソースを開きます。

3. 論理IDVPC1でネストされたスタックのリソースを開きます。

VPCエンドポイントの論理IDと物理IDは以下の手順で確認できます。

1. CloudFormation Template1の実行スタックのリソースを開きます。

2. 論理IDNetwork1でネストされたスタックのリソースを開きます。

3. 論理IDRouteTable1でネストされたスタックのリソースを開きます。

VPCエンドポイントのスタック出力キー名は「表1.8 VPCエンドポイントのスタック出力キー名」のとおりです。

表1.8 VPCエンドポイントのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | サービス名 | エンドポイントタイプ | 役割
--- | --- | --- | ---
EC2VPC1Endpoint1 | com.amazonaws.ap-northeast-1.s3 | Gateway | S3バケットへの転送をプライベート接続で行うためのGateway型エンドポイント
EC2VPC1Endpoint2 | com.amazonaws.ap-northeast-1.secretsmanager | Interface | Secrets Managerからの値取得に使用
EC2VPC1Endpoint3 | com.amazonaws.ap-northeast-1.monitoring | Interface | CloudWatchへのログ書き込みに使用

セキュリティグループの論理IDと物理IDは以下の手順で確認できます。

1. CloudFormation Template1の実行スタックのリソースを開きます。

2. 論理IDNetwork1でネストされたスタックのリソースを開きます。

3. 論理IDSecurityGroup1でネストされたスタックのリソースを開きます。

セキュリティグループのスタック出力キー名は「表1.9 セキュリティグループのスタック出力キー名」のとおりです。

表1.9 セキュリティグループのスタック出力キー名

スタック出力キー名 | 使用される場所 | 説明
--- | --- | ---
EC2SecurityGroup1 | 内部ALB | 以下からのアクセスを許可 同一VPC内からの通信 HTTPS:30443 HTTSP:32443
EC2SecurityGroup2 | 外部から接続するEC2インスタンスを作成するときに使用 | 空のルールで作成
EC2SecurityGroup3 | AuroraDB | 以下からのアクセスを許可 EC2SecurityGroup2（外部から接続するEC2インスタンス） EC2SecurityGroup4（転送コンテナ/管理コンテナ）
EC2SecurityGroup4 | 転送コンテナ/管理コンテナ | 以下からのアクセスを許可 同一VPC内からの通信
EC2SecurityGroup5 | CloudWatchエンドポイント | 以下からのアクセスを許可 EC2SecurityGroup6（ECS用EC2）
EC2SecurityGroup6 | ECS用EC2 | 以下からのアクセスを許可 EC2SecurityGroup2（外部から接続するEC2インスタンス）
EC2SecurityGroup7 | 外部ALB | 以下からのアクセスを許可 導入時に以下で指定したIP 14SourceIP1 14SourceIP2 14SourceIP3 NAT GatewayのグローバルIP（loopback用IP）
EC2SecurityGroup8 | Secrets Managerエンドポイント | 以下からのアクセスを許可 EC2SecurityGroup6（ECS用EC2）