# 集信管理情報

集信管理情報画面では、集信するファイルのファイル情報を登録します。

## 項目一覧

集信管理情報には、以下の項目があります。

表1.28 集信管理情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 要否 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
基本
ファイルID |  | 英大文字数字、または“_”のみ | 必須 | 50バイト以内
表示名 |  | 文字 | 必須 | 1024文字以内
コメント |  | 文字 | 任意 | 1024文字以内
集信ファイル
集信ファイル名 |  | 文字、または${HULFT_転送変数名}形式の転送変数 | 必須 | 4096バイト以内
登録モード | 置き換え | 置き換え、新規作成、追加 | 選択必須 |
オーナー名 |  | 英数字のみ | 任意(*1) | 14バイト以内
| 読み込み権限 | 読み込み権限あり | 読み込み権限あり、読み込み権限なし | 選択必須 |
書き込み権限 | 書き込み権限あり | 書き込み権限あり、書き込み権限なし | 選択必須 |
実行権限 | 実行権限なし | 実行権限あり、実行権限なし | 選択必須 |
グループ名 |  | 英数字のみ | 任意(*1) | 14バイト以内
| 読み込み権限 | 読み込み権限あり | 読み込み権限あり、読み込み権限なし | 選択必須 |
書き込み権限 | 書き込み権限あり | 書き込み権限あり、書き込み権限なし | 選択必須 |
実行権限 | 実行権限なし | 実行権限あり、実行権限なし | 選択必須 |
その他のメンバー |  |  | 任意 |
| 読み込み権限 | 読み込み権限あり | 読み込み権限あり、読み込み権限なし | 選択必須 |
書き込み権限 | 書き込み権限あり | 書き込み権限あり、書き込み権限なし | 選択必須 |
実行権限 | 実行権限なし | 実行権限あり、実行権限なし | 選択必須 |
通信
転送グループID |  | 英数字、“_”、または${HULFT_転送変数名}形式の転送変数のみ | 任意 | 50バイト以内
集信完了通知 | 受信完了 | 受信完了、正常時ジョブ完了 | 選択必須 |
異常時の処理 | 削除 | 削除、保存、復元 | 選択必須 |
データ検証 | しない | しない、SHA256 | 選択必須 |
コード変換
転送コードセット | システム | システム、UTF-8、Shift-JIS、EUC-JP、CB18030 | 選択必須 |
日本語規格 | システム | システム、JIS83、JIS78 | 選択必須 |
ジョブ
正常時ジョブID |  | 英数字、“_”、または${HULFT_転送変数名}形式の転送変数のみ | 任意 | 50バイト以内
異常時ジョブID |  | 英数字、または“_”のみ | 任意 | 50バイト以内
セキュリティ
暗号キーの種類 | ASCII | ASCII、16進数 | 選択必須 |
暗号キー（ASCII） |  | 英数字 | 任意 | 8～20バイト
暗号キー (16進数) |  | 16進数の文字列 | 任意 | 16～40桁の16進数の文字列
有効期間 |  | 日時 | 任意 |
要求の受付時間帯 |  | 時刻 | 任意 |
管理情報の権限
ユーザーグループID/ユーザーID | （ログインユーザーID） |  | 選択必須 | (*２)
管理情報の権限 | 所有者 | 所有者、更新者、実行者、閲覧者、監視者 | 選択必須 |

*1 | : | オーナー名とグループ名は両方指定するか、両方省略してください。 読み込み権限、書き込み権限および実行権限の有無を指定してください。
*2 | : | ユーザーグループIDを追加したい場合は、ユーザーグループを追加ボタンをクリックします。管理情報の権限追加ダイアログにてユーザーグループIDと管理情報の権限を設定してください。 ユーザーIDを追加したい場合は、ユーザーを追加ボタンをクリックします。管理情報の権限追加ダイアログにてユーザーIDと管理情報の権限を設定してください。

## 各項目の説明

集信管理情報に設定する各項目について説明します。

### 基本

ファイルID

  集信するファイルを認識するためのID

表示名

  集信管理情報に対するわかりやすい名称

コメント

  集信するファイルに対するコメント

### 集信ファイル

集信ファイル名

  ストレージ上に格納する集信ファイル

登録モード

  集信するファイルの登録方法

  新規作成

    : 集信ファイルを新規に作成。同名のファイルがすでに存在している場合はエラー

  置き換え

    : 既存のファイル内容を受信データに置き換え。ファイルが存在しない場合は新規に作成

  追加

    : 既存ファイルの最後に受信データを追加。ファイルが存在しない場合は新規に作成

オーナー名

  集信ファイルの所有者

  14バイト以内の英数字で指定します。システムに登録されている所有者名を設定してください。

  オーナー名に対して、以下の権限を指定します。

  - 読み込み権限

  - 書き込み権限

  - 実行権限

  注意

  - オーナー名とグループ名は両方指定するか、両方省略してください。

  - オーナー名を省略した場合、転送コンテナを起動したユーザー名で集信ファイルが作成されます。

グループ名

  集信ファイルのグループ名

  14バイト以内の英数字で指定します。システムに登録されているグループ名を設定してください。

  グループ名に対して、以下の権限を指定します。

  - 読み込み権限

  - 書き込み権限

  - 実行権限

  注意

  - オーナー名とグループ名は両方指定するか、両方省略してください。

  - オーナー名を省略した場合、転送コンテナを起動したユーザー名で集信ファイルが作成されます。

その他のメンバー

  集信ファイルのその他のメンバー

  その他のメンバーに対して、以下の権限を指定します。

  - 読み込み権限

  - 書き込み権限

  - 実行権限

### 通信

転送グループID

  集信ファイルの転送グループID

  転送グループIDの詳細は「転送グループ情報」を参照してください。

  = 備考 =

  相手ホストの未登録ホストからの要求受付設定機能の状況により、転送グループIDが必須となる場合があります。

  状況に応じて、転送グループIDを設定してください。

  相手ホストのシステム動作環境設定について、以下の項目の設定をご確認ください。

  - 相手ホストがHULFT8の場合

    - 転送グループチェック

  - 相手ホストがHULFT10の場合

    - 接続元ホストの検証

    - 転送グループチェック

集信完了通知

  配信側ホストへの集信完了通知

  受信完了

    : 受信完了後に通知

  正常時ジョブ完了

    : 集信後正常時ジョブ完了後に通知

異常時の処理

  集信に失敗したときの集信ファイルの処理

  削除

    : 集信ファイルを削除

  保存

    : 集信が失敗した時点の集信ファイルを保持

  復元

    : 集信開始前に集信ファイルをバックアップし、集信が失敗したらバックアップを復元

    集信開始前に集信ファイルが存在しなかった場合は“削除”と同じ動作

データ検証

  集信するファイルに対するデータ検証の有無

  しない

    : データ検証を行わない

  SHA256

    : SHA256でデータ検証を行う

### コード変換

転送コードセット

  自ホストの文字コード

  システム

    : システム動作環境設定の転送コードセットの設定値

  UTF-8

    : UTF-8

  Shift-JIS

    : Shift-JIS

  EUC-JP

    : EUC-JP

  GB18030

    : GB18030

日本語規格

  転送コードセットで指定した文字コードのJIS年度

  日本語コード変換の場合のみ、設定値が有効となります。

  システム

    : システム動作環境設定の日本語規格の設定値

  JIS83

    : JIS 83年度

  JIS78

    : JIS 78年度

### ジョブ

正常時ジョブID

  ファイルの集信が正常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

異常時ジョブID

  ファイルの集信が異常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

### セキュリティ

暗号キーの種類

  データを暗号化するキーの種類

  ASCII

  16進数

暗号キー（ASCII）

  データを暗号化するキー（ASCII）

  暗号キーの種類で“ASCII”を指定した場合のみ、設定できます。

  8バイトから20バイトの英数字で指定します。

  集信するファイルにセキュリティをかけることができます。相手ホストの配信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  省略すると、ファイルは暗号化されません。

  = 備考 =

  相手ホストがHULFT8の場合、HULFT8 Cipher Option(AES)が導入されている必要があります。

  集信管理情報の暗号キー（高強度暗号強制モードが無効）と同じ暗号キーを設定してください。

暗号キー (16進数)

  データを暗号化するキー（16進数）

  暗号キーの種類で“16進数”を指定した場合のみ、設定できます。

  16桁から40桁の16進数で指定します。

  集信するファイルにセキュリティをかけることができます。相手ホストの配信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  省略すると、ファイルは暗号化されません。

  = 備考 =

  相手ホストがHULFT8の場合、HULFT8 Cipher Option(AES)が導入されている必要があります。

  集信管理情報の暗号キー（高強度暗号強制モードが無効）と同じ暗号キーを設定してください。

有効期間

  集信管理情報の有効期間

  開始日時を省略すると、集信管理情報を登録した日時から有効となります。

  終了日時を省略すると、集信管理情報が削除されるまで有効となります。

要求の受付時間帯

  集信管理情報に対する要求を受付する時間帯

  省略すると、集信管理情報の有効期間内のすべての日時で要求を受け付けます。

### 管理情報の権限

ユーザーグループID/ユーザーID

  集信管理情報に対する権限を保持している、ユーザーグループおよびユーザーのID

管理情報の権限

  ユーザーグループIDおよびユーザーIDの、集信管理情報に対する権限

  所有者

    : 管理情報に対してすべての操作が可能なユーザー

  更新者

    : 管理情報の情報を更新可能なユーザー

  実行者

    : 管理情報を使用して、転送を開始できるユーザー

  閲覧者

    : 管理情報を参照できるユーザー

  監視者

    : 履歴だけを参照できるユーザー

  管理情報を新規作成した場合、所有者が初期値となります。

  管理情報の権限の詳細は、「用語集」を参照してください。