# ストレージ管理情報のデフォルト情報の登録コマンド

Azure Blob Storageでの配信ストレージ管理情報または集信ストレージ管理情報のデフォルト情報をクラウドストレージDBに登録します。

## コマンド形式

    utlbsinfoadd [COMMON-OPTIONS] -t {snd|rcv} --default [MANAGEMENT-OPTIONS]

### パラメーター説明

[COMMON-OPTIONS]

  ユーティリティーで共通のオプションです。

  -f, --force

    確認の省略（省略可）

    登録する情報の確認を行わずに情報が登録されます。

    省略すると、配信ストレージ管理情報または集信ストレージ管理情報のデフォルト情報を登録する前に以下の確認のメッセージが表示されます。

        Are you sure to register? [y/n]:

    “y”または”Y”を入力すると、コマンドで指定した配信ストレージ管理情報または集信ストレージ管理情報のデフォルト情報が登録されます。

    “y”または”Y”以外を入力した場合、エラーで終了されます。

[REQUIRED]

  省略できないパラメーターです。

  -t, --type {snd|rcv}

    管理情報の種別（省略不可）

    登録したい配信ストレージ管理情報または集信ストレージ管理情報のデフォルト情報の種別を指定します。

    snd

      : 配信ストレージ管理情報

    rcv

      : 集信ストレージ管理情報

  --default

    デフォルト情報の変更（省略不可）

    ストレージ管理情報の種別に配信ストレージ管理情報を指定すると、配信ストレージ管理情報のデフォルト情報が登録されます。

    ストレージ管理情報の種別に集信ストレージ管理情報を指定すると、集信ストレージ管理情報のデフォルト情報が登録されます。

[MANAGEMENT-OPTIONS]

  配信ストレージ管理情報または集信ストレージ管理情報を設定するオプションです。

  --timeout SEC

    ストレージタイムアウト（秒）（省略可）

    HTTPリクエストのタイムアウトになるまでの時間を指定します。

    "10"～"259200"の範囲または"999999"で指定します。"999999"を指定すると無限待ちとなります。

    省略すると、未設定（Use the default value.）となります。未設定の場合、転送時には固定値（300秒）が使用されます。

  --parallels NUM

    1転送あたりの最⼤並列数（省略可）

    1つのファイル転送で並列アップロードまたは並列ダウンロードできる最大数を指定します。

    ストレージ管理情報の種別に集信ストレージ管理情報を指定した場合は並列アップロードの最大数を指定します。配信ストレージ管理情報を指定した場合は並列ダウンロードの最大数を指定します。

    "2"～"999"の範囲で指定します。

    省略すると、未設定（Use the default value.）となります。未設定の場合、転送時には固定値（32）が使用されます。

    = 備考 =

    1転送あたりの最大並列数は、以下のとおりクラウドストレージ動作環境設定の全体並列数に制限されます。

    - クラウドストレージシステム動作環境設定のアップロード全体並列数より大きい値を設定しても、このアップロード全体並列数に制限されます。アップロード全体並列数以下になるように設定してください。

    - クラウドストレージシステム動作環境設定のダウンロード全体並列数より大きい値を設定しても、このダウンロード全体並列数に制限されます。ダウンロード全体並列数以下になるように設定してください。

  --partsize MBYTES

    パートサイズ（MB）（省略可）

    1回の並列アップロードまたは並列ダウンロードあたりのパートのサイズを指定します。

    "5"～"100"の範囲で指定します。

    省略すると、未設定（Use the default value.）となります。未設定の場合、転送時には固定値（5MB）が使用されます。

    注意

    パートサイズを、未設定の場合の値の“5”を超えた値に変更すると、動作環境によってはシステムに高負荷がかかる場合があります。パートサイズを変更する場合は、ご注意ください。

  --auth-id ID

    ストレージ認証情報ID（省略可）

    配信ストレージ管理情報まはた集信ストレージ管理情報に紐づけたいストレージ認証情報のIDを指定します。

    3バイトから63バイトまでのASCII印字可能文字で指定します。

    半角スペース、「/」、「*」の文字が含まれていた場合はエラーとなります。

    省略すると、未設定（Use the default value.）となります。未設定の場合、転送時にはストレージ認証情報のデフォルト情報の設定値が使用されます。

### 補足

- 以下のように、パラメーターと設定値の間にはスペースまたはイコール（=）のどちらでも指定できます。

        --parameter Value
        --parameter=Value

- パラメーターに「-h」または「--help」を指定すると、Usageが表示されます。