# 共通ヘッダー部

ID

  メッセージ番号

  7桁から構成されており、各桁の意味は以下のとおりです。

  1桁目: メッセージレベル
    I

      : インフォメーション

    W

      : ワーニング

    E

      : エラー

  2桁目: プログラム種別
    0

      : サービス

    1

      : 集信

    2

      : 要求受付

    3

      : 配信

    8

      : スケジューラ

    L

      : その他

    P

      : 操作ログ

  3～4桁目: システム内部で使用
  5～7桁目: 詳細コード（プログラムごとのコード）
DATE

  ログ出力開始日時

  日付形式は、システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定値に依存します。

CLASS

  メッセージレベル

  I

    : インフォメーション

  W

    : ワーニング

  E

    : エラー

HULCHARACTER

  HULFT識別文字

  システム動作環境設定のHULFT識別文字（hulcharacter）の設定値が出力されます。

  省略すると空白となります。

PNAME

  プロセス名

  配信

    : hulsndd hulsnd

  集信

    : hulrcvd

  要求

    : hulobsd

PID

  プロセスID

DTLCODE

  詳細エラーコード

  OSのエラーコードが設定されます。

  そのため正常に動作しても、“0”以外の値が設定される場合があります。

MYHOST

  ホスト名

  システム動作環境設定の自ホスト名（myhostname）に設定されたホスト名が出力されます。

UID

  ユーザーID

  どのユーザー権限で処理を実行したのかを表す情報が出力されます。

UNAME

  ユーザー名

  どのユーザー権限で処理を実行したかを表す情報が出力されます。

FID

  ファイルID

SNAME

  サービス名