# システム動作環境設定一覧

表3.7 システム動作環境設定一覧

項目名 | タグ名 | 初期値 | 設定値 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
起動関連設定
| ワークライブラリ | TMPPATH | HULTEMP | 英数字 | 先頭英字10文字以内
自ホスト名 | MYHOSTNAME | (*1) | 英数字 |
集信ポートNO. | RCVPORT | 30000 | 1～65535 |
要求受付ポートNO. | OBSPORT | 31000 | 1～65535 |
配信受付ポートNO. | SDDPORT | 34000 | 1～65535 |
配信ジョブの多重度 | SNDPSNUM | 10 | 1～99999 |
集信ジョブの多重度 | RCVPSNUM | 99999 | 1～99999 | 99999:無制限
ジョブのプロセスキー | FIFOKEYNUM | 0 | 0～99 |
コード変換関連設定
| 転送コードセット | CS4TRNSFR | (*1) | I,C |
外字テーブル使用 | GAIJIFILE | 0 | 0,1,2 |
外字未登録時処理 | GAIJIERR | 0 | 0,1 |
コード変換モード | CODECHANGEMODE | 0 | 0,1 |
EBCDICコード間変換 | EBCDIC | 0 | 0,1 |
固定長転送 | FIXLEN | N | N,Y |
メッセージキャラクタセット選択 | CHARSETOPTMSG | H | H,I |
ジョブ環境変数の文字変換モード | JOBENVCNVMODE | 0 | 0,1 |
属性変換関連設定
| パック・ゾーン変換 | PSCHG | 0 | 0,1,B,F,9,S,N |
ASCII用符号部 | PSASCII | 1 | 1,2 |
EBCDIC用符号部 | PSEBCDIC | 1 | 1,2 |
Xタイプの変換 | XMODE | 1 | 0,1 |
集配信関連設定
| 暗号化方式 | CIPHERTYPE | 0 | 0,1 |
転送グループチェック | TGRPCHK | 0 | 0,1,2 |
動的パラメータ指定 | DYNPARAM | 1 | 0,1 |
メッセージ動的パラメータ指定 | MSGDYNPARAM | 3 | 0,1,2,3 |
集信多重度オーバーリトライ | RCVOVER_RTY | 0 | 0,1 |
配信転送後異常時の処置 | ENDERRMODE | 0 | 0,1 | (*2)
再配信待ちキューの削除条件 | RESENDDEL | 0 | 0,1,2 |
集信ファイル最大サイズ | RCVMAXFILESIZE | (*3) | 1～(*3) |
通信関連設定
| コネクションリトライ間隔 | RETRYTIME | 20 | 0～99999 |
コネクションリトライ回数 | RETRYCNT | 5 | 0～99999 |
自動再配信リトライ回数 | SOCKERR_AUTORETRY | 0 | 0～9 |
ソケットリードタイムアウト | SOCKTIME | 3600 | 10～259200 | 999999:無限
HULFT MANAGERタイムアウト | ADMSOCKTIME | 3600 | 10～259200 |
ソケット送信バッファサイズ | SNDSOCKSIZE | 0 | 0,4096～8388608 |
ソケット受信バッファサイズ | RCVSOCKSIZE | 0 | 0,4096～8388608 |
電文転送タイプ | PROCTRANSTYPE | A | N,S,R,A |
パケット送信 | SENDPACKET | 0 | 0,1 |
接続待ち最大数 | LISTEN | 50 | 1～512 |
セキュリティ関連設定
| 管理画面セキュリティ | ADMCHECK | 0 | 0,1 |
HULFT MANAGERパスワードチェック | PASSWDCHECK | 0 | 0,1 |
操作ログ出力選択 | OPLSELECT | 0 | 0,1,2,3 |
操作ログEBCDICセット | OPLEBCDIC | なし | A,B,E,F,H |
操作ログ出力先ライブラリ | OPLLIB |  | 英数字 | 先頭英字10文字以内
操作ログ受付ポートNO. | OPLPORT | 35000 | 1～65535 |
操作ログ自動切り替え件数 | OPLCHANGECOUNT | 0 | 0～999999 |
操作ログ切り替え世代管理数 | OPLGENERATIONCOUNT | 9999 | 2～9999 |
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | ALLOWSNDREQ | Y | Y,N |
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | ALLOWPOSTRJOBRSLT | Y | Y,N |
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | ALLOWJOBRSLTNTFY | Y | Y,N |
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | ALLOWRMTJOBEXE | Y | Y,N |
未登録ホストからの簡易転送受付許可 | ALLOWINSTTRANS | N | Y,N |
高強度暗号強制モード | STRONGKEYMODE | 0 | 0,1 |
グローバル関連設定
| HULFT動作言語 | HULLANG | (*1) | ENG,JPN |
日付形式 | DATEFMT | (*1) | 1,2,3 |
HULFTキャラクタセット | HULCHARSET | (*1) | OSのCCSIDの値 | 1～65533
転送テスト関連設定
| 転送動作モード | TTMODE | 0 | 0,1 |
集信結果制御 | TTRCVOMIT | 0 | 0,1 |
集信ファイル出力 | TTRCVFILOUTPUT | 0 | 0,1 |
配信前ジョブ実行 | TTPRESNDJOB | 0 | 0,1 |
配信後ジョブ実行 | TTSNDJOB | 0 | 0,1 |
集信後ジョブ実行 | TTRCVJOB | 0 | 0,1 |
転送履歴出力 | TTSNDRCVLOG | 1 | 0,1 |
簡易転送関連設定
| 簡易転送EBCDICセット | INSTTRANSEBCDIC | 0 | 0,A～I,V～X |
簡易転送コード変換 | INSTTRANSCODCNV | R | S,R |
簡易転送集信ファイルレコード長 | INSTTRANSRCDLEN | 512 | 1～32766 |
メッセージログ関連設定
| メッセージログへの出力 | MLOG | 001 | 0,1 | (*4)
メッセージログ出力バージョン | MLOGVER | 84 | 8,84 |
配信メッセージログ出力ファイル名 | SNDMLOGFILE |  | 英数字 | 33バイト以内
集信メッセージログ出力ファイル名 | RCVMLOGFILE |  | 英数字 | 33バイト以内
要求受付メッセージログ出力ファイル名 | OBSMLOGFILE |  | 英数字 | 33バイト以内
操作ログメッセージログ出力ファイル名 | OPLMLOGFILE |  | 英数字 | 33バイト以内
メッセージログ削除しきい値 | MLOGDELCOUNT | 0 | 0～999999 | 0:削除しない
その他設定
| 配信ファイルロック待ち時間 | LOCKTIME | 300 | 1～3600 |
集信ファイルロック待ち時間 | RCVLOCKTIME | 5 | 0～32767 |
システムファイルロック待ち時間 | SYSLOCKTIME | 5 | 0～32767 |
配信ファイルロックリトライ回数 | LOCKCNT | 10 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ回数 | RCVLOCKCNT | 10 | 0～99999 |
システムファイルロックリトライ回数 | SYSLOCKCNT | 10 | 0～99999 |
ジョブ中断重大度 | JOBSTOPSEV | 0 | 0～99 |
ジョブタイムアウト | JOBWTIMEOUT | 999999 | 10～259200 | 999999:無限
ログ削除しきい値 | LOGDELCOUNT | 0 | 0～999999 |
状況表示選択 | STATUSDISPLAY | 1 | 0,1 |
HULFT識別文字 | HULFTCHARACTER |  | 英数字 | 8バイト以内
再配信待ちファイルのクリア | DELRESENDFILE | 0 | 0,1 |
配信制御ファイルのクリア | DELREQCPFILE | 0 | 0,1 |

*1 | : | インストール時に指定した値が設定されます。
*2 | : | 新規インストール時は“1”が設定されています。
*3 | : | “999999999999999999”まで指定できます。“999999999999999999”を指定すると集信ファイルの最大サイズは無制限になります。
*4 | : | “0”または“1”を3桁並べた値を指定します。