# メッセージログ関連設定

メッセージログへの出力（MLOG）

  配信処理、集信処理、要求受付処理、および操作ログ出力処理のメッセージをメッセージログに出力するかどうか指定します（省略可）。

  3桁の数値で指定し、各桁が左から「インフォメーション」、「ワーニング」、および「エラー」のメッセージレベルに対応しています。

  各桁の数値が“1”の場合は対応するメッセージレベルのメッセージをメッセージログに出力し、“0”の場合はメッセージログに出力しません。

  0

    : メッセージログに出力しない

  1

    : メッセージログに出力する

  上記のように指定すると、メッセージレベルが「インフォメーション」および「エラー」のメッセージをメッセージログへ出力し、「ワーニング」のメッセージはメッセージログへ出力しません。

  省略すると“001”が設定されます。

  メッセージレベルについては、以下を参照してください。

  HULFT10 for IBMi エラーコード・メッセージ : ヘッダ部

  注意

  配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、または操作ログ受付ジョブを起動するときに、メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を指定した場合、該当する処理については本項目の設定は使用されません。

  その場合、すべてのメッセージが出力されます。

メッセージログ出力バージョン（MLOGVER）

  メッセージの出力フォーマットを指定します（省略可）。

  8

    : 旧フォーマット

  84

    : V8.4フォーマット

  省略すると“84”が設定されます。

  メッセージの出力フォーマットについては、以下を参照してください。

  HULFT10 for IBMi エラーコード・メッセージ : メッセージの出力フォーマットについて

  注意

  配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、または操作ログ受付ジョブを起動するときに、メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を指定した場合、該当する処理については本項目の設定は使用されません。

  その場合、メッセージは旧フォーマットで出力されます。

配信メッセージログ出力ファイル名（SNDMLOGFILE）

  配信受付ジョブおよび配信ジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名を指定します（省略可）。

  配信受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

集信メッセージログ出力ファイル名（RCVMLOGFILE）

  集信受付ジョブおよび集信ジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名を指定します（省略可）。

  集信受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

要求受付メッセージログ出力ファイル名（OBSMLOGFILE）

  要求受付ジョブおよび要求ジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名を指定します（省略可）。

  要求受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

操作ログメッセージログ出力ファイル名（OPLMLOGFILE）

  操作ログ受付ジョブおよび操作ログジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名を指定します（省略可）。

  操作ログ受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

メッセージログ削除しきい値（MLOGDELCOUNT）

  HULFTが配信処理、集信処理、要求受付処理、および操作ログ出力処理のメッセージを削除する場合、その削除を行うタイミングを件数単位で指定します（省略可）。

  それぞれのメッセージログのレコード件数がしきい値を超えた場合に、古いレコードを削除します。

  “0”を指定するとレコードの自動削除を行いません。

  省略すると“0”が設定されます。

  注意

  配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、または操作ログ受付ジョブを起動するときに、メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を指定した場合、該当する処理については本項目の設定は使用されません。

  その場合、レコードの保持件数は無制限です。