# 転送テスト関連設定

転送動作モード（TTMODE）

  HULFTが“連動モード”で動作するか、“テストモード”で動作するかを指定します（省略可）。

  0

    : 連動モード

  1

    : テストモード

  省略すると“0”が設定されます。

集信結果制御（TTRCVOMIT）

  転送テスト機能を使用する場合に設定します（省略可）。

  自ホストが配信側で転送動作モード（TTMODE）が“1（テストモード）”のとき、以下のいずれかの場合には集信側ホストの転送確認を行えません。

  - 集信側ホストの詳細ホスト情報でHULFT7通信モード（HUL7MODE）が“Y（有効）”

  - 集信側ホストがHULFT8未満

  その場合に、異常終了とするか、正常終了とするかを指定します。

  0

    : 転送異常として終了

  1

    : 配信側確認のみで正常扱い

  省略すると“0”が設定されます。

集信ファイル出力（TTRCVFILOUTPUT）

  転送テスト機能を使用する場合に設定します（省略可）。

  ファイル転送をテスト動作で行う場合、集信ファイルの出力を行うかどうかを設定します。

  0

    : 集信ファイルを出力しない

  1

    : 集信ファイルを出力する

  省略すると“0”が設定されます。

配信前ジョブ実行（TTPRESNDJOB）

  転送テスト機能を使用する場合に設定します（省略可）。

  ファイル転送をテスト動作で行う場合、配信前ジョブを実行するかどうかを指定します。

  0

    : 配信前ジョブを実行しない

  1

    : 配信前ジョブを実行する

  省略すると“0”が設定されます。

配信後ジョブ実行（TTSNDJOB）

  転送テスト機能を使用する場合に設定します（省略可）。

  ファイル転送をテスト動作で行う場合、配信後ジョブを実行するかどうかを指定します。

  0

    : 配信後ジョブを実行しない

  1

    : 配信後ジョブを実行する

  省略すると“0”が設定されます。

集信後ジョブ実行（TTRCVJOB）

  転送テスト機能を使用する場合に設定します（省略可）。

  ファイル転送をテスト動作で行う場合、集信後ジョブを実行するかどうかを指定します。

  0

    : 集信後ジョブを実行しない

  1

    : 集信後ジョブを実行する

  省略すると“0”が設定されます。

転送履歴出力（TTSNDRCVLOG）

  転送テスト機能を使用する場合に設定します（省略可）。

  ファイル転送をテスト動作で行う場合、配信履歴と集信履歴を出力するかどうかを指定します。

  0

    : 配信履歴および集信履歴を出力しない

  1

    : 配信履歴および集信履歴を出力する

  省略すると“1”が設定されます。