# 再送処理の流れ

集信側から再送要求を発行することにより、再配信処理を起動することができます。これをHULFTでは「再送要求」と呼んでいます。再送要求により、配信システムは配信が中断された個所をチェックポイントとして、チェックポイントから転送を行います。この転送を「チェックポイント再送」と呼んでいます。この機能はすでに転送したデータを再度転送しないため、配信ファイルのデータ量が多い場合などに有効です。また、再送要求時にチェックポイント再送無しを指定すると、ファイルを先頭から転送します。転送が異常になった以降に配信ファイルに変更を加えたときなど、データを先頭から転送する必要がある場合に、使用してください。

これらの処理は、配信側の配信受付ジョブと要求受付ジョブおよび集信側の集信受付ジョブが起動していることが前提となります。

チェックポイント再送処理の流れを図2.6 で説明します。

図2.6 再送

1) 再送要求の発行

要求受付ジョブは集信側からの再送要求を受け付けます。

2) 配信要求

要求受付ジョブは集信側からの再送要求を受けて、配信受付ジョブに対し配信を要求します。ただし、再送の場合は配信管理情報に配信前ジョブが設定されていても、配信前ジョブは起動されません。

3) 要求受付履歴情報の記録

要求受付ジョブは、集信側からの要求を要求受付履歴ファイルに書き込みます。

4) 配信ジョブの作成

配信受付ジョブは再送要求を受けて、再配信待ち（再配信待ちファイル）および、各管理情報ファイルからの条件に従って配信ジョブを起動します。

5) 配信ファイルの読み飛ばし

配信ジョブは再配信待ちファイルから配信済みレコード件数、配信済みサイズを判断し、すでに転送されているデータを読み飛ばします。

6) 配信の実行

配信ジョブは配信管理情報の設定を元にコード変換やファイルの圧縮を行って、配信ファイルの未配信データを相手ホストに転送します。集信側で再送要求を発行する際にチェックポイントなしの指定を行った場合は、配信ファイルの先頭からデータを転送します。

7) 配信履歴情報の記録

配信ジョブは配信終了後、その結果を配信履歴ファイルに書き込みます。

また、配信処理が異常終了した場合は、再配信待ちファイルへ異常終了した転送の情報を記録します。

8) 配信後ジョブの起動

配信ジョブは配信管理情報に登録された条件に従って、ジョブ起動情報に登録された配信後ジョブを起動します。ジョブ起動は配信処理が正常終了したとき、異常終了したときでそれぞれに指定されたどちらかのものが転送結果に応じて起動されます。

9) ジョブ実行履歴情報の記録

配信ジョブは、ジョブの実行結果を配信後ジョブ実行履歴ファイルに書き込みます。

= 備考 =

配信要求や送信要求を行った場合には、その配信と同一条件の再配信待ちレコードが再配信待ちから削除されます。削除される条件は、システム動作環境設定の再配信待ちキューの削除条件（RESENDDEL）で設定してください。