# コード変換関連設定

転送コードセット（CS4TRNSFR）

  配信ファイルまたは集信ファイルのコード変換で使用するコードセットを指定します（省略不可）。

  I

    : IBM漢字

  C

    : IBM簡体字

外字テーブル使用（GAIJIFILE）

  外字テーブル変換の処理を指定します（省略可）。

  0

    : 外字テーブルを使用せず、外字コードはすべて’□’に変換する

  1

    : 外字テーブルを参照し、外字コードは該当コードに変換する

  2

    : 優先的に外字テーブルを参照し、該当コードに変換する

  省略すると“0”が設定されます。

  外字の変換規則については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : 外字コードについて

  外字テーブルについては、「外字テーブルについて」を参照してください。

外字未登録時処理（GAIJIERR）

  JISの第一水準、第二水準以外のコードで、外字テーブルにも登録されていないコードに対する処理を指定します（省略可）。

  0

    : デフォルトコードに変換する

  1

    : エラーとする

  省略すると“0”が設定されます。

  外字の変換規則については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : 外字コードについて

コード変換モード（CODECHANGEMODE）

  外字の文字列処理の動作を指定します。

  0

    : モード0

    コード変換時に変換先コードを固定長として外字変換します。

  1

    : モード1

    コード変換時に変換先コードを可変長として外字変換します。

  省略すると“0”が設定されます。

EBCDICコード間変換（EBCDIC）

  EBCDICコード間の変換処理を指定します（省略可）。

  0

    : 変換しない

  1

    : 変換する

  省略すると“0”が設定されます。

  EBCDICコード間の変換規則については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : EBCDICのコードセット間での変換

固定長転送（FIXLEN）

  テキスト転送時、データサイズが減少した場合（シフトコードのカットなど）にレコードの最後にスペースをセットするかどうかを指定します（省略可）。

  Y

    : スペースをセットする

  N

    : スペースをセットしない

  省略すると“N”が設定されます。

  詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : EBCDIC系からASCII系へのコードセットの変換

メッセージキャラクタセット選択（CHARSETOPTMSG）

  メッセージ出力時のキャラクターセットを指定します（省略可）。

  H

    : HULFTキャラクタセットモード

  I

    : IBM英小文字拡張モード

  省略すると“H”が設定されます。

  注意

  - 本項目は、旧互換のための項目です。非推奨の項目のため、HULFT Ver.8.1以降では、HULFTキャラクタセット（HULCHARSET）の使用をお勧めします。詳細は、以下を参照してください。

    HULFT10 新機能・非互換説明書 : メッセージキャラクタセット選択（CHARSETOPTMSG）

  - メッセージキャラクタセット選択（CHARSETOPTMSG）とHULFTキャラクタセット（HULCHARSET）の両方を設定した場合、メッセージキャラクタセット選択（CHARSETOPTMSG）の設定が使用されます。

ジョブ環境変数の文字変換モード（JOBENVCNVMODE）

  ジョブ実行時の環境変数の文字変換モードを指定します（省略可）。

  0

    : 互換モード

  1

    : 無変換モード

  省略すると“0”が設定されます。

  ジョブ実行時の環境変数の文字変換の詳細については「ジョブ実行」を参照してください。