# 簡易転送関連設定

= 備考 =

簡易転送機能は非推奨機能です。詳細は以下を参照してください。

HULFT10 新機能・非互換説明書 : 簡易転送機能

簡易転送EBCDICセット（INSTTRANSEBCDIC）

  簡易転送で1バイトコードを変換するときに使用する、自ホストのEBCDIC系コードセットを指定します（省略可）。

  0

    : 自動

  A

    : EBCDICカナ文字

  B

    : EBCDIC英小文字

  C

    : EBCDIC ASCII

  D

    : EBCDIC ASPEN

  E

    : IBM英小文字

  F

    : IBM英小文字拡張

  G

    : NECカナ文字

  H

    : IBMカナ文字拡張

  I

    : 中国語簡体字拡張

  V

    : ユーザーテーブル1

  W

    : ユーザーテーブル2

  X

    : ユーザーテーブル3

  省略すると“0（自動）”が設定されます。

  = 備考 =

  “D（EBCDIC-ASPEN）”および“G（NECカナ文字）”は非推奨です。その他のコードセットをご利用ください。

簡易転送コード変換（INSTTRANSCODCNV）

  簡易転送で転送ファイルのコード変換を行うホストを指定します（省略可）。

  S

    : 配信側ホストで変換

  R

    : 集信側ホストで変換

  省略すると“R（集信側ホストで変換）”が設定されます。

  簡易転送のコード変換については、「簡易転送」の「コード変換」を参照してください。

簡易転送集信ファイルレコード長（INSTTRANSRCDLEN）

  簡易転送で集信ファイルを新規作成するときのレコード長をバイト単位で指定します（省略可）。

  省略した場合は“512”が設定されます。