# EBCDICユーザーテーブル組み込み

EBCDICユーザーテーブルの作成を行い、「EBCDICユーザテーブル展開コマンド」を使用して、EBCDICユーザテーブル展開ファイルを作成します。

EBCDICユーザーテーブルファイルの雛型はHULFTのインストールされているライブラリー内のファイル「USERCODE」内に格納されています。また、EBCDICユーザーテーブル展開ファイルはHULFTのインストールされているライブラリー内のファイル「UCEXTDF」内に格納されています。

注意

変換するコードの組み合わせによっては、EBCDICユーザーテーブルが使用できない場合があります。詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 コード変換 マニュアル : EBCDICユーザテーブルが利用できる組み合わせ

ASCII系ホストとの1バイトコード変換時、ユーザーテーブルを使用する場合は、EBCDICユーザーテーブルを組み込む必要があります。

ユーザーコードテーブルは、いくつかの雛型を元に、3つまで登録できます。

コード変換については、以下を参照してください。

HULFT10 コード変換 マニュアル : HULFTの1バイトコード変換について

表3.14 EBCDICユーザーテーブル雛型ファイル一覧

EBCDICセット | 雛型メンバー名
--- | ---
ASCII→EBCDIC | EBCDIC→ASCII
EBCDICカナ文字 | AS2EBKN | EB2ASKN
EBCDIC英小文字 | AS2EBEL | EB2ASEL
EBCDIC ASCII | AS2EBAC | EB2ASAC
EBCDIC ASPEN | AS2EBAP | EB2ASAP
IBM英小文字 | AS2EBIBM | EB2ASIBM
IBM英小文字拡張 | AS2EBEXT | EB2ASEXT
NECカナ文字 | AS2EBNEC | EB2ASNEC
IBMカナ文字拡張 | AS2EBKX | EB2ASKX

表3.15 EBCDICユーザテーブル展開ファイル一覧

EBCDICセット | 展開メンバー名
--- | ---
ユーザーテーブル1 | USER1
ユーザーテーブル2 | USER2
ユーザーテーブル3 | USER3

## EBCDICユーザテーブル展開コマンド

### プログラムインターフェイス

    CALL ライブラリー名/UTLUCEXTD PARM(['LIB=ライブラリー名'] ['I=infilename']
       'R=コードセット名' ['O=outfilename'|'O'] ['G'] ['OUTPUT=filename']
       ['EXIT' CL変数名])

パラメーター説明

LIB=ライブラリー名

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

I=infilename

  EBCDICユーザーテーブルファイルのファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  パラメーター「O=」または「O」を指定したときのみ省略することができます。

R=コードセット名

  展開するユーザーテーブル（省略不可）

  USER1

    : ユーザーテーブル1として設定する

  USER2

    : ユーザーテーブル2として設定する

  USER3

    : ユーザーテーブル3として設定する

O=outfilename | O

  登録されているユーザーテーブルの内容出力（省略可）

  「O=」を指定することでファイルに出力し、「O」を指定することで標準出力を行います。

  出力形式はEBCDICユーザーテーブルファイルと同様になりますので、ファイルに出力したものはEBCDICユーザーテーブルファイルとして使用することができます。

  パラメーター「I=」を指定したときのみ省略することができます。

G

  エラーメッセージの表示有無（省略可）

  省略するとエラーメッセージが表示されます。

OUTPUT=filename

  エラーメッセージの出力先（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。

  ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

EXIT CL変数名

  エラーコードの受け取りとCL変数名（省略可）

  EXITとCL変数名は連続して指定してください。

  省略するとエラー変数へのコードのセットを行いません。

### コマンドインターフェイス

    UTLUCEXTD IFILE( ) IMBR( ) UC( ) OUT( ) PFILE( ) PMBR( )
       LIBRARY( ) MSG( ) FILE( ) MBR( )

パラメーター説明

IFILE

  EBCDICユーザーテーブルファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  パラメーターOUTに“*STD”または“*FIL”を指定した時のみ、省略することができます。

IMBR

  EBCDICユーザーテーブルファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

UC

  展開するユーザーテーブル（省略不可）

  USER1

    : ユーザーテーブル1として設定する

  USER2

    : ユーザーテーブル2として設定する

  USER3

    : ユーザーテーブル3として設定する

OUT

  登録されているユーザーテーブルの内容出力（省略時値 *NO）

  *NO

    : 出力しない

  *STD

    : 標準出力に出力する

  *FIL

    : 「PFILE」で指定されたファイルに出力する

PFILE

  出力先ファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

PMBR

  出力先ファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

LIBRARY

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英文字の10バイト以内の英数字で指定します。

MSG

  エラーメッセージの表示有無（省略時値 *YES）

  *NO

    : エラーメッセージを表示しない

  *YES

    : エラーメッセージを表示する

FILE

  エラーメッセージ出力先ファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

MBR

  エラーメッセージ出力先ファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。