# 配信ジョブのメッセージ

I100001

V8.4内容）

  START TIME=%s

旧内容）

  DATE=%s START TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信ジョブが起動しました。

I100002

V8.4内容）

  START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d

旧内容）

  DATE=%s START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信ジョブが正常終了しました。

E100003

V8.4内容）

  START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d

旧内容）

  DATE=%s START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信ジョブが異常終了しました。

I100004

V8.4内容）

  TESTMODE START

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:TESTMODE START

メッセージの意味)

  配信ジョブをテスト動作で起動しました。

I100005

V8.4内容）

  START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d TESTMODE SUCCESS

旧内容）

  DATE=%s START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:TESTMODE SUCCESS

メッセージの意味)

  配信ジョブがテスト動作で正常終了しました。

W100006

V8.4内容）

  START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d TESTMODE FAILURE

旧内容）

  DATE=%s START TIME=%s END TIME=%s RC=%04d HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s W:TESTMODE FAILURE

メッセージの意味)

  配信ジョブがテスト動作で異常終了しました。

I100007

V8.4内容）

  JOB START TIME=%s JOB EXECUTION START

旧内容）

  DATE=%s JOB START TIME=%s JOB EXECUTION START:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信後ジョブが起動しました。

I100008

V8.4内容）

  JOB END TIME=%s JOB EXECUTION NORMAL END

旧内容）

  DATE=%s JOB END TIME=%s JOB EXECUTION NORMAL END:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信後ジョブが正常終了しました。

E100009

V8.4内容）

  JOB START TIME=%s JOB EXECUTION ERROR

旧内容）

  DATE=%s JOB START TIME=%s JOB EXECUTION ERROR HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信後ジョブの実行に失敗しました。

E100010

V8.4内容）

  JOB END TIME=%s JOB EXECUTION ABNORMAL END

旧内容）

  DATE=%s JOB END TIME=%s JOB EXECUTION ABNORMAL END:JNO=%s

メッセージの意味)

  配信後ジョブが異常終了しました。

E100011

V8.4内容）

  CODECHANGE ERROR ( INCODE=|%06X| )

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s E:CODECHANGE ERROR ( INCODE=|%06X| )

メッセージの意味)

  メッセージに出力されたコードが原因で、文字コードの変換に失敗しました。

E100012

V8.4内容）

  COMMUNICATION ERROR. SPECIFIED SETTING IS NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. (FILEID)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s E:COMMUNICATION ERROR. SPECIFIED SETTING IS NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. (FILEID)

メッセージの意味)

  配信ファイルIDが8バイトを超えています。相手ホストのHULFTがVer.8未満の場合、配信ファイルIDは8バイト以下にしてください。

E100013

V8.4内容）

  COMMUNICATION ERROR. SPECIFIED SETTING IS NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. (FMTID)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s E:COMMUNICATION ERROR. SPECIFIED SETTING IS NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. (FMTID)

メッセージの意味)

  最大バイト数を超えています。相手ホストのHULFTがVer.8未満の場合、フォーマット転送時のフォーマットIDは8バイト以下にしてください。

E100014

V8.4内容）

  COMMUNICATION ERROR. SPECIFIED SETTING IS NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. (MFMTID)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s E:COMMUNICATION ERROR. SPECIFIED SETTING IS NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. (MFMTID)

メッセージの意味)

  最大バイト数を超えています。相手ホストのHULFTがVer.8未満の場合、マルチフォーマット転送時のマルチフォーマットIDは8バイト以下にしてください。

E100015

V8.4内容）

  FAILED TO GET MSS.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s E:FAILED TO GET MSS.

メッセージの意味)

  MSSの取得に失敗しました。

I100016

V8.4内容）

  APPLIED A FIXED VALUE TO TRANSFER UNIT.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:APPLIED A FIXED VALUE TO TRANSFER UNIT.

メッセージの意味)

  転送ブロック長、転送ブロック数は固定値を使用します。

I100017

V8.4内容）

  AUTO RETRY WAITING

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:AUTO RETRY WAITING

メッセージの意味)

  自動再配信待ちの状態です。

I100018

V8.4内容）

  CALCULATED TRANSFER UNIT FROM MSS AUTOMATICALLY. MSS=%d, BLOCKLEN=%d, BLOCLCNT=%d

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:CALCULATED TRANSFER UNIT FROM MSS AUTOMATICALLY. MSS=%d, BLOCKLEN=%d, BLOCLCNT=%d

メッセージの意味)

  取得したMSSをもとに算出した転送単位を使用します。

I100019

V8.4内容）

  HULFT RECONNECTS TO THE HOST OF LOWER VERSION USING HULFT7 COMMUNICATION MODE.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:HULFT RECONNECTS TO THE HOST OF LOWER VERSION USING HULFT7 COMMUNICATION MODE.

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTがVer.8未満だったため、HULFT7通信モードで再接続を試みます。

I100020

V8.4内容）

  NOT SUPPORTED BY COUNTERPART. HULFT TRANSFERS DATA WITHOUT COMPRESSION.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:NOT SUPPORTED BY COUNTERPART. HULFT TRANSFERS DATA WITHOUT COMPRESSION.

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTがDEFLATE圧縮に対応 していませんでした。圧縮なしで転送します。

I100021

V8.4内容）

  RCVMAXOVER RETRY WAITING (CNT=%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:RCVMAXOVER RETRY WAITING (CNT=%d)

メッセージの意味)

  集信多重度オーバーのため、リトライ待機します。

I100022

V8.4内容）

  REMOTE HOST IS HULFT VER.8 OR HIGHER, BUT HULFT7 COMMUNICATION MODE IS USED.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:REMOTE HOST IS HULFT VER.8 OR HIGHER, BUT HULFT7 COMMUNICATION MODE IS USED.

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTはVer.8以降ですが、下位互換の通信方式（HULFT7通信モード）で転送します。

I100023

V8.4内容）

  SPEED PRIORITY MODE CANNOT BE USED

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:SPEED PRIORITY MODE CANNOT BE USED

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTで設定されていないため、速度優先モードは使用できません。

I100024

V8.4内容）

  THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (RCVBUF=%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (RCVBUF=%d)

メッセージの意味)

  HULFTを使用している環境（OS）に設定されている受信サイズでソケット通信を行います。

I100025

V8.4内容）

  THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (SNDBUF=%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (SNDBUF=%d)

メッセージの意味)

  HULFTを使用している環境（OS）に設定されている送信サイズでソケット通信を行います。

I100026

V8.4内容）

  THE SPECIFIED OPTION IS UNAVAILABLE. HULFT TRANSFERS DATA WITHOUT COMPRESSION.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s I:THE SPECIFIED OPTION IS UNAVAILABLE. HULFT TRANSFERS DATA WITHOUT COMPRESSION.

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTがVer.8未満だったため、DEFLATE圧縮から圧縮なしに切り替えて配信します。

E100027

V8.4内容）

  RECEIVING-SIDE HOST DOES NOT SUPPORT INSTANT TRANSFER (RECEIVING-SIDE HOST: %s)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s E:RECEIVING-SIDE HOST DOES NOT SUPPORT INSTANT TRANSFER (RECEIVING-SIDE HOST: %s)

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTがVer.8未満だったため、DEFLATE圧縮から圧縮なしに切り替えて配信します。

W100028

V8.4内容）

  CODE CONVERTING SIDE IS BEING SWITCHED FROM SENDING SIDE TO RECEIVING SIDE

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s W:CODE CONVERTING SIDE IS BEING SWITCHED FROM SENDING SIDE TO RECEIVING SIDE

メッセージの意味)

  配信側変換から集信側変換に切り替えます。

W100029

V8.4内容）

  CODE CONVERTING SIDE IS BEING SWITCHED FROM RECEIVING SIDE TO SENDING SIDE

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s W:CODE CONVERTING SIDE IS BEING SWITCHED FROM RECEIVING SIDE TO SENDING SIDE

メッセージの意味)

  集信側変換から配信側変換に切り替えます。

W100033

V8.4内容）

  NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. HULFT DISABLES THE SPECIFIED SETTING. (MSGL%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s W:NOT SUPPORTED BY REMOTE HOST. HULFT DISABLES THE SPECIFIED SETTING. (MSGL%d)

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTがVer.8未満だったため、拡張メッセージの指定を無視します。

W100034

V8.4内容）

  USER EXIT FINISH ERROR(%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s W:USER EXIT FINISH ERROR(%d)

メッセージの意味)

  暗号ルーチンの終了処理に失敗しました。

W100048

V8.4内容）

  NOT SUPPORTED BY COUNTERPART. HULFT ENCRIPTION SCHEME IS USED FOR TRANSFER.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%s FILEID=%s:JNO=%s W:NOT SUPPORTED BY COUNTERPART. HULFT ENCRIPTION SCHEME IS USED FOR TRANSFER.

メッセージの意味)

  相手ホストのHULFTがAES暗号に対応していませんでした。HULFT暗号で転送します。