# 集信プログラム、配信プログラム共通の完了コード

512

  RECEIVE CANCEL

内容）

  集信側からのキャンセルコマンドにより処理を中止しました。

対処）

  なし。

513

  RECEIVE CHECKPOINT ERROR

内容）

  集信ファイルが保管ファイルの場合、集信管理情報の登録モードに「N：新規作成」が設定されていると、チェックポイント転送の受け付けができません。

対処）

  集信ファイルが保管ファイルの場合、集信管理情報の登録モードを「R：置き換え」に変更してください。もしくは、集信ファイルと同名の既存ファイルを削除してください。

514

  JOB ERROR

内容）

  集信側で集信完了通知を正常時ジョブ完了にしていたとき、正常時ジョブの起動、実行に失敗しました。

対処）

  エラー原因を取り除いて実行し直してください。

515

  JOB TIME OUT

内容）

  集信側で集信完了通知を正常時ジョブ完了にしていたとき、ジョブがタイムアウトで終了しました。

対処）

  タイムアウトの時間を長くして実行し直してください。

516

  RECEIVE JOB MAX OVER

内容）

  集信多重度を超えて接続がありました。

対処）

  再度転送し直してください。

517

  TEST NOT SUPPORTED BY SENDING HOST

内容）

  配信側ホストは転送テスト機能に対応していません。

対処）

  配信側ホストが転送テスト機能に対応しているバージョンかどうか確認してください。

525

  CANNOT GET RECEIVE SIDE END STATUS

内容）

  集信側の終了状態を取得できませんでした。集信側は正常終了している可能性があります。

対処）

  集信側の完了コードを確認してください。

526

  SOCKET CLOSE ERROR

内容）

  ソケットクローズ待ちに失敗しましたが、集信は正常終了しました。

対処）

  ネットワークが断線した可能性があります。
  ネットワークの環境を確認してください。

530

  RECORD NUMBER OR DATA LENGTH ERROR

内容）

  配信と集信のデータ件数またはデータ長が違っています。バイナリ転送時はファイルサイズの違い、その他の転送タイプではレコード件数の違いです。

対処）

  データの内容を確認してください。データの内容に誤りがある場合は再度転送を行ってください。暗号出口ルーチンを指定している場合、暗号キーが正しく設定されているか確認してください。

535

  DATA VERIFY ERR

内容）

  データ検証でエラーが発生しました。

対処）

  この転送データは通信中にデータの欠落が生じた可能性があります。ネットワークの状態を確認し、再度実行してください。

536

  DATA VERIFY VERSION ERR

内容）

  データ検証でエラーが発生しました。

対処）

  配信側ホストのバージョンはデータ検証が行えるバージョンではありません。配信側ホストのバージョンと集信管理情報のデータ検証の設定を見直してください。

540

  PROTOCOL VERSION ERROR

内容）

  相手ホストのHULFTとの間で利用できない機能が指定されています。

対処1）

  ファイルID、フォーマットID、マルチフォーマットIDの設定のうち、いずれかのIDが9バイト以上で設定されていないか確認してください。

対処2）

  配信側ホストの配信管理情報の「連携DBID」に"XML"が指定されていないか確認してください。

541

  REQUEST TYPE ERROR

内容）

  対応していない要求を受け付けました。配信要求が要求受付に対して発行された、もしくは送信要求などの要求発行が集信に対して発行された場合に発生します。

対処）

  要求発行側ホストで集信ポート番号および要求受付ポート番号が正しく設定されているかどうかを確認してください。

542

  WRONG PROTOCOL

内容）

  通信相手から想定していないデータを受け付けました。

対処1）

  詳細ホスト情報のHULFT7通信モードを有効にして、再度転送してください。

対処2）

  通信相手がHULFTのプロセスか確認してください。

543

  CODE SET COMBINATION ERROR

内容）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」に設定されている相手ホストのコードセットとシステム動作環境設定の「転送コードセット(CS4TRNSFR)」に設定されているコードセットの組み合わせはサポートされていません。

対処）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」で設定されている相手ホストのコードセットとシステム動作環境設定の「転送コードセット(CS4TRNSFR)」に設定されているコードセットの組み合わせがサポートされていることを確認してください。

544

  COMBINATION ERROR WITH EBCDIC SET

内容）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」またはシステム動作環境設定の「転送コードセット（CS4TRNSFR）」に設定されているコードセットと、配信管理情報または集信管理情報に設定されているEBCDICセットの組み合わせはサポートされていません。

対処）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」またはシステム動作環境設定の「転送コードセット（CS4TRNSFR）」に設定されているコードセットと、配信管理情報または集信管理情報に設定されているEBCDICセットの組み合わせがサポートされていることを確認してください。

603

  CANCEL COMMAND BY UTLSCAN

内容）

  配信側からのキャンセルコマンドにより処理を中止しました。

対処）

  なし。

604

  TEST NOT COMPLETED BY RECEIVING HOST

内容）

  集信側ホストが転送テスト機能に対応していないため、集信側ホストを含めた転送確認が行えません。

対処）

  以下のいずれかの対処を行ってください。

  - 集信側ホストのバージョンが転送テスト機能に対応しているか確認してください。

  - システム動作環境設定の「集信結果制御（TTRCVOMIT）」の値を“1”に設定してください。

615

  VERSION ERROR(INSTANT TRANSFER)

内容）

  相手側ホストのバージョンは簡易転送が行えるバージョンではありません。

対処）

  以下のいずれかの対処をしてください。

  - 相手側ホストが簡易転送に対応しているバージョンか確認してください。

  - ファイルIDが_INSTANT_TRANSFER_の転送は行えません。別のファイルIDを指定してください。