# 集信受付ジョブのメッセージ

I300001

V8.4内容）

  START

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s START

メッセージの意味)

  集信受付ジョブが起動しました。

I300002

V8.4内容）

  NORMAL END

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s NORMAL END

メッセージの意味)

  集信受付ジョブが正常終了しました。

E300003

V8.4内容）

  ABEND ERROR CODE=%04d DCODE=%04d

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s ABEND ERROR CODE=%04d DCODE=%04d

メッセージの意味)

  集信受付ジョブが異常終了しました。

I300004

V8.4内容）

  ACCEPT

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s ACCEPT

メッセージの意味)

  集信受付ジョブが接続要求を受け付けました。

I300006

V8.4内容）

  THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (RCVBUF=%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s I:THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (RCVBUF=%d)

メッセージの意味)

  HULFTを使用している環境（OS）に設定されている送信サイズでソケット通信を行います。

I300007

V8.4内容）

  THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (SNDBUF=%d)

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s I:THE SOCKET BUFFER USES THE VALUE SET WITH THE SYSTEM. (SNDBUF=%d)

メッセージの意味)

  HULFTを使用している環境（OS）に設定されている受信サイズでソケット通信を行います。

W300013

V8.4内容）

  K-TELEGRAM PROCESS ERROR

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s W:K-TELEGRAM PROCESS ERROR

メッセージの意味)

  電文の解析でエラーが発生しました。

W300014

V8.4内容）

  CANNOT GET '%s'. USING DEFAULT VALUE '%s'

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s W:CANNOT GET '%s'. USING DEFAULT VALUE '%s'

メッセージの意味)

  システム動作環境設定ファイルにタグがありません。初期値を使用して動作します。

W300015

V8.4内容）

  HULENV ERROR '%s'. USING DEFAULT VALUE '%s'

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s W:HULENV ERROR '%s'. USING DEFAULT VALUE '%s'

メッセージの意味)

  システム動作環境設定ファイルの値が不正です。初期値を使用して動作します。

E300016

V8.4内容）

  CANNOT GET '%s'.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s E:CANNOT GET '%s'.

メッセージの意味)

  システム動作環境設定ファイルにタグがありません。エラーで終了します。

E300017

V8.4内容）

  HULENV ERROR '%s'.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s E:HULENV ERROR '%s'.

メッセージの意味)

  システム動作環境設定ファイルの値が不正です。エラーで終了します。

W300018

V8.4内容）

  OVER MAX NUMBER OF HULRCV JOBS

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s OVER MAX NUMBER OF HULRCV JOBS

メッセージの意味)

  集信多重度の値を超えました。

E300019

V8.4内容）

  FATAL ERROR CODE=%04d DCODE=%04d

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s FATAL ERROR CODE=%04d DCODE=%04d

メッセージの意味)

  致命的なエラーが発生しました。

W300026

V8.4内容）

  FAILED TO READ THE INSTANT TRANSFER RECEIVE LIBRARIES FILE.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s W:FAILED TO READ THE INSTANT TRANSFER RECEIVE LIBRARIES FILE.

メッセージの意味)

  簡易転送集信ライブラリ許可リストファイルの読み込みに失敗しました。

W300027

V8.4内容）

  AN INVALID LIBRARY NAME IS SPECIFIED IN THE INSTANT TRANSFER RECEIVE LIBRARY LIST.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s W:AN INVALID LIBRARY NAME IS SPECIFIED IN THE INSTANT TRANSFER RECEIVE LIBRARY LIST.

メッセージの意味)

  簡易転送集信許可リストに不正なライブラリ名が指定されています。

W300028

V8.4内容）

  YOU CAN REGISTER UP TO 1000 RECORDS IN THE INSTANT TRANSFER RECEIVE LIBRARY LIST. NO MORE THAN 1000 RECORDS CAN BE REGISTERED.

旧内容）

  DATE=%s TIME=%s HOSTNAME=%-68s FILEID=%-50s:JNO=%s W:YOU CAN REGISTER UP TO 1000 RECORDS IN THE INSTANT TRANSFER RECEIVE LIBRARY LIST. NO MORE THAN 1000 RECORDS CAN BE REGISTERED.

メッセージの意味)

  簡易転送集信許可リストが1000件を超えています。