# サブシステム記述の作成手順

標準モードでインストールした場合、導入先ライブラリーは自動的に「HULFT」になり、サブシステム記述名も自動的に「HULFT」になります。カスタムモードのインストールで「HULFT」以外の導入先ライブラリー名（例：HULFT10）を指定した場合は、指定した導入先ライブラリーと同じ名前のサブシステム記述（HULFT10）ができます。

上記以外の名前でサブシステム記述を使用する場合は、以降に示す手順でサブシステム記述を作成してください。

## サブシステム記述の削除

DLTSBSDコマンドを使用して、インストールされたサブシステム記述を削除します。

実行コマンド

    DLTSBSD SBSD(導入先ライブラリー名/HULFT)

## サブシステム記述の作成

CRTSBSDコマンドを使用して、サブシステム記述を作成します。

実行コマンド

    CRTSBSD SBSD(導入先ライブラリー名/サブシステム記述名) POOLS((1 *BASE))

注意

サブシステム記述名は任意です。

## ジョブ待ち行列の項目追加

ADDJOBQEコマンドを使用して、ジョブ待ち行列に項目を追加します。

実行コマンド

    ADDJOBQE SBSD(導入先ライブラリー名/サブシステム記述名)
       JOBQ(導入先ライブラリー名/HULJOBQ) MAXACT(*NOMAX)

注意

サブシステム記述名は「サブシステム記述の作成」で作成したものを使用します。またジョブ待ち行列名は「HULJOBQ」で固定です。

## 経路指定の項目追加

ADDRTGEコマンドを使用して、経路指定に項目を追加します。

実行コマンド

    ADDRTGE SBSD(導入先ライブラリー名/サブシステム記述名) SEQNBR(1)
       CMPVAL(*ANY) PGM(QSYS/QCMD) CLS(導入先ライブラリー名/HULCLS)

注意

サブシステム記述名は「サブシステム記述の作成」で作成したものを使用します。