# 詳細ホスト情報の登録

システム管理メニュー画面から、詳細ホスト情報を登録するときの手順は次のとおりです。

1. オプション欄に“4”、ID欄に相手ホスト名“HOST01”を入力し［実行］キーを押します。

2. 詳細ホスト情報登録画面が表示されます。

3. 各項目に次の必要事項を入力します。

【登録内容】

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  ホスト名 | HOST01
  ホスト種 | I（IBMI）
  転送コードセット | I（IBM漢字）
  集信ポート No. | 30000
  要求受付ポート No. | 31000
  その他の項目 | デフォルト値

各項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 詳細ホスト情報

                                                                  F11/F23= 画面切替
                                << 詳細ホスト情報登録 >>                        1/2

      ホスト名 :
          HOST01

      ホスト種            :   I  (H: 汎用機  L： LINUX/UNIX  W: WINDOWS  I: IBMI)
      転送コードセット    :   I  (S:SHIFT-JIS  E:EUC-JP  8:UTF-8  J:JEF
                                  I:IBM 漢字  G:GB18030  C:IBM 簡体字 )
      日本語規格          :   83 (83:JIS83  78:JIS78)
      集信ポート NO.      :   30000            要求受付ポート NO.  :   31000
      ホスト別配信多重度  :   0

      HULFT7 通信モード   :   N (Y: 有効  N: 無効 )

      コメント :

画面4.1 詳細ホスト情報登録

入力が完了したら［実行］キーを押します。システム管理メニュー画面に戻り、登録が完了します。登録を中止する場合は［F3］キーを押します。