# 送信要求（集信側起動のファイル転送）

送信要求は「ファイルを受け取る側」からの起動でファイル転送を行う場合に使用します。

この要求はHULFT管理画面からでも、コマンドからでも実行することができます。

ここではHULFT管理画面の処理選択メニューからの実行方法を記載します。システム管理メニューやコマンドからの送信要求については、以下を参照してください。

HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

- 送信要求を発行する

- 送信要求コマンド

処理選択メニュー画面の起動方法および、操作方法については、「HULFTの環境設定」を参照してください。

1. 処理選択メニュー画面で、オプション欄に“2”を入力し［実行］キーを押します。
集信ファイル一覧画面が表示されます。

2. 送信要求を発行したいファイルIDの左横に“2”を入力し［実行］キーを押します。

                                                                   F11/F23= 画面切替
      1= 選択  2= 要求発行       << 集信ファイル一覧 >>                          1/2

        ファイルＩＤ                           コ  メ  ン  ト
       ---------------------------------------------------------------------------
        _INSTANT           * SELECT THIS LINE TO VIEW INSTANT TRANSFER LOG *
      2 LOOPTEST

                                                                            終わり

画面4.10 集信ファイル一覧

以上でHULFT管理画面からの送信要求が発行されました。