# HULFTサブシステムの終了

## 実行コマンド

    ENDSBS SBS(サブシステム記述名) OPTION(*CNTRLD) [DELAY(秒)]

## パラメーター説明

OPTION(*CNTRLD)

  終了方法を指定。ジョブは制御された方法で終了します。

DELAY(秒)

  制御された終了遅延時間を指定。

注意

HULFTサブシステムを終了する前に、配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、操作ログ受付ジョブを終了しておく必要があります。

= 備考 =

- サブシステム記述名には、終了させるサブシステム記述の名前を指定します。サブシステム記述名は、導入先ライブラリー名と同じです。

  「サブシステム記述の作成」の手順で、上記とは別の名前のサブシステム記述を作成している場合は、作成したサブシステム記述の名前を指定します。

- DELAYオプションを指定する場合、秒には最大の終了遅延時間を指定してください。

                                      コマンド入力                         S1234567
                                                                 要求レベル :   4
     前のコマンドおよびメッセージ :
        > CALL HULFT/UTLKILLSND
        > CALL HULFT/UTLKILLRCV
        > CALL HULFT/UTLKILLOBS
        > CALL HULFT/UTLKILLOPL
        > ENDSBS SBS(HULFT) OPTION(*CNTRLD) DELAY(20)
           サブシステム HULFT の終了進行中。

                                                                            終わり
     コマンドを入力して，実行キーを押してください。
     ===>

     F3= 終了   F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ   F9= コマンドの複写   F10= 詳細なメッセージの組み込み
     F11= 全画面表示         F12= 取り消し   F13= 情報援助   F16=ｼｽﾃﾑ･ﾒｲﾝ･ﾒﾆｭｰ

画面5.1 HULFT終了