# バージョンアップ後の確認

バージョンアップ作業が正常に完了したかを確認します。下記のコマンドでHULFT管理画面を起動してください。

## 実行コマンド

    CALL 導入先ライブラリー名/UTLADMIN [PARM('LIB=ライブラリー名')]

## パラメーター説明

LIB=ライブラリー名

  導入先ライブラリー名

  このパラメーターを省略すると導入先ライブラリー名は「HULFT」となります。

画面左上の「HULFT10 FOR IBMI V10.X.X」が、インストールした製品のバージョン情報になっていることを確認してください。

      HULFT10 FOR IBMI V10.X.X
                                 << 処理選択メニュー >>
         オプション ==>

                                    1. 配信状況照会

                                    2. 集信状況照会

                                    3. 要求状態確認

                                    4. 転送状況一覧

                                    5. 再配信待ち状況一覧

                                    6. システム管理

                           ファイルＩＤ
                           ホスト名    ===>

                           区分        ===>             F: ファイルＩＤ別
                                                        H: ホスト別
                                                        ※省略時はファイルＩＤ別

画面8.15 処理選択メニュー（参考）

以上でバージョンアップ作業は完了です。

注意

- HULFT7からバージョンアップした場合、移行した詳細ホスト情報の「HULFT7通信モード（HUL7MODE）」の設定は、“Y（有効）”が設定されています。相手ホストのHULFTがVer.8.0.0以降の場合は、バージョンアップ後に“N（無効）”に変更してください。

- 以下の項目について、HULFT10では初期値“0”を推奨していますが、バージョンアップ時には移行前の設定値を引き継ぎます。

  - システム動作環境設定の「ソケット送信バッファーサイズ（SNDSOCKSIZE）」

  - システム動作環境設定の「ソケット受信バッファーサイズ（RCVSOCKSIZE）」

  - 配信管理情報の「転送ブロック長（BLOCKLEN）」

  - 配信管理情報の「転送ブロック数（BLOCKCNT）」

  必要に応じて、バージョンアップ後に設定値を変更してください。

- HULFT Ver.8.4.0未満のシステム動作環境設定の「要求受付ホストチェック（OBSHSTCHK）」の値は、Ver.8.4.0以降では以下の項目に分かれて引き継がれます。

  - 未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可（ALLOWSNDREQ）

  - 未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可（ALLOWPOSTRJOBRSLT）

  - 未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可（ALLOWJOBRSLTNTFY）

  - 未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可（ALLOWRMTJOBEXE）

  バージョンアップ後またはレベルアップ後には、各項目の設定値を確認して必要に応じて値を変更してください。システム動作環境設定の各項目の詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : セキュリティ関連設定

- 高強度暗号強制モードの設定方法は、「高強度暗号強制モードを使用する場合の作業」を参照してください。