# セットアップモードの選択

セットアップモードには、1：標準モードを選択します。

     HULFT10 FOR IBMI SETUP PROGRAM                                  F3  ：終了
     株式会社  セゾンテクノロジー                                    F12 ：前に戻る

        ========================================================================

            セットアップで使用するモードを選択してください。：

                          1 ：標準モード

                          2 ：カスタムモード

        ========================================================================

画面2.3 セットアップタイプの選択画面

［実行］キーを押すと、セットアップ内容の確認画面が表示されます。

セットアップ内容の確認画面については、「セットアップ内容の確認」を参照してください。

= 備考 =

標準モードを選択しても、システムの設定値を取得できない、または設定値が適切でないため、以下に示す画面が表示されることがあります。

- ホスト名の設定

- 転送コードセットの設定

- HULFTキャラクタセットの設定

画面が表示された場合は、値を設定してください。上記画面の指定方法は、「カスタムモードの手順」の画面の説明を参照してください。