# 相手マシンとの接続の確認

HULFTはTCP/IPプロトコルを使用して転送を行います。転送相手となるマシンはホスト名で認識されます。このためホスト名で接続の検査（PINGコマンド）が通る必要があります。

また、自ホストが以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- アドレス「127.0.0.1」（LOOPBACKアドレス）が活動状態

- TCP/IPホスト・テーブルに「インターネット・アドレス：127.0.0.1/ホスト名：LOOPBACK」が存在

後述の「疎通テスト」の為に、当マシンのホスト名で接続の検査が通ること、ホスト名「LOOPBACK」で接続の検査が通ることを確認しておいてください。

注意

ファイアウォールが導入されているネットワークをご利用の場合は、HULFTの通信がファイアウォールを通過できるよう設定を行ってください。

                                      コマンド入力                         S1234567
                                                                 要求レベル :   4
     前のコマンドおよびメッセージ :
        > PING HOST01
           アドレス 172.16.XX.XXX でホスト・システム HOST01 への接続を検査中である
          172.16.XX.XXX からの PING 応答 1 は 0 ミリ秒の 256 バイトです。 TTL は
            64 です。
          172.16.XX.XXX からの PING 応答 2 は 0 ミリ秒の 256 バイトです。 TTL は
            64 です。
          172.16.XX.XXX からの PING 応答 3 は 0 ミリ秒の 256 バイトです。 TTL は
            64 です。
          172.16.XX.XXX からの PING 応答 4 は 0 ミリ秒の 256 バイトです。 TTL は
            64 です。
           往復（ミリ秒）最小 / 平均 / 最大 = 0/0/0 。
           接続検査の統計： 4 の 4 は正常に実行された (100 %) 。
                                                                            終わり
     コマンドを入力して，実行キーを押してください。
     ===>

     F3= 終了   F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ   F9= コマンドの複写   F10= 詳細なメッセージの組み込み
     F11= 全画面表示         F12= 取り消し   F13= 情報援助   F16=ｼｽﾃﾑ･ﾒｲﾝ･ﾒﾆｭｰ

画面1.1 接続の検査結果（正常時）

                                      コマンド入力                         S1234567
                                                                 要求レベル :   4
     前のコマンドおよびメッセージ :
        > PING ASHOST
           不明のホスト ASHOST 。

                                                                            終わり
     コマンドを入力して，実行キーを押してください。
     ===> PING ASHOST

     F3= 終了   F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ   F9= コマンドの複写   F10= 詳細なメッセージの組み込み
     F11= 全画面表示         F12= 取り消し   F13= 情報援助   F16=ｼｽﾃﾑ･ﾒｲﾝ･ﾒﾆｭｰ

画面1.2 接続の検査結果（異常時）