# HULFTの起動確認

コマンド入力行に下記のコマンドを入力し［実行］キーを押します。

## 実行コマンド

    WRKACTJOB

活動ジョブの処理画面でHULFTが起動していることを確認します。

画面上で、サブシステムに「サブシステム記述名」、ジョブに「HULOBSD」「HULRCVD」「HULSNDD」が稼動している（表示されている）ことを確認してください。

                                   活動ジョブの処理                        S1234567
                                                                 17/12/29  13:06:36
     CPU %:     2.2     経過時間 :   01:03:14     活動ジョブ数 :   221

     オプションを入力して，実行キーを押してください。
       2= 変更   3= 保留     4= 終了   5= 処理   6= 解放   7=ﾒｯｾｰｼﾞ の表示
       8=ｽﾌﾟｰﾙ･ﾌｧｲﾙ の処理   13= 切断 ...
                          現行
     OPT  ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ/ｼﾞｮﾌﾞ  ﾕｰｻﾞｰ       ﾀｲﾌﾟ  CPU %   機能            状況
          HULFT          QSYS        SBS      .0                   DEQW
            HULOBSD      QSECOFR     BCH      .0  PGM-HULOBSD      SELW
            HULRCVD      QSECOFR     BCH      .0  PGM-HULRCVD      SELW
            HULSNDD      QSECOFR     BCH      .1  PGM-HULSNDD      SELW
          QBASE          QSYS        SBS      .0                   DEQW
            QPADEV000B   QSECOFR     INT      .0  CMD-WRKACTJOB    RUN
            QPADEV000D   HULFT       INT      .0  CMD-STRPDM       DSPW
            QPADEV000K   HULFT       INT      .0  CMD-STRPDM       DSPW
            QPADEV0001   HULFT       INT      .0  PGM-UTLADMIN     DSPW
                                                                           続く ...
     パラメーターまたはコマンド
     ===>
     F3= 終了   F5= 最新表示   F7= 検索        F10= 統計の再始動
     F11= 経過 ﾃﾞｰﾀ の表示     F12= 取り消し   F23=ｵﾌﾟｼｮﾝ 続き   F24= キーの続き

画面3.2 活動ジョブの処理