# HULFTの起動

配信処理を行うためには、「配信受付ジョブの起動」が必要となります。

集信処理を行うためには、「集信受付ジョブの起動」が必要となります。

相手からの要求を受けるためには、「要求受付ジョブの起動」が必要となります。

                                      コマンド入力                         S1234567
                                                                 要求レベル :   4
     前のコマンドおよびメッセージ :
        > STRSBS SBSD(HULFT/HULFT)
           ライブラリー HULFT のサブシステム HULFT が開始中である。
        > SBMJOB CMD(CALL PGM(HULFT/HULSNDD)) JOBQ(HULFT/HULJOBQ) JOB(HULSNDD)
           ジョブ 938623/QSECOFR/HULSNDD がライブラリー HULFT のジョブ待ち行列
            HULJOBQ に投入された。
        > SBMJOB CMD(CALL PGM(HULFT/HULRCVD)) JOBQ(HULFT/HULJOBQ) JOB(HULRCVD)
           ジョブ 938624/QSECOFR/HULRCVD がライブラリー HULFT のジョブ待ち行列
            HULJOBQ に投入された。
        > SBMJOB CMD(CALL PGM(HULFT/HULOBSD)) JOBQ(HULFT/HULJOBQ) JOB(HULOBSD)
           ジョブ 938625/QSECOFR/HULOBSD がライブラリー HULFT のジョブ待ち行列
            HULJOBQ に投入された。

                                                                           続く ...
     コマンドを入力して，実行キーを押してください。
     ===>

     F3= 終了   F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ   F9= コマンドの複写   F10= 詳細なメッセージの組み込み
     F11= 全画面表示         F12= 取り消し   F13= 情報援助   F16=ｼｽﾃﾑ･ﾒｲﾝ･ﾒﾆｭｰ

画面3.1 HULFT起動（参考）