# 未配信状態キューの変更コマンド

配信待ちになっているキューの設定値を変更することができます。

## プログラムインターフェイス

    CALL ライブラリー名/UTLSCHANGE PARM(['LIB=ライブラリー名'] 'F=fileid'
       'H=hostname' ['P=priority'] ['I=time'] ['BL=blocklen'] ['BC=block']
       ['G'] ['OUTPUT=filename'] ['EXIT' CL変数名])

## パラメーター説明

LIB=ライブラリー名

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

F=fileid

  設定値を変更する配信待ちのファイルID（省略不可）

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

H=hostname

  設定値を変更する配信待ちの集信側ホスト名（省略不可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

P=priority

  優先度（省略可）

  ”1”から”256”までの間で指定します。

  相対的に小さい値のものが優先されます。

I=time

  転送間隔（ミリ秒）（省略可）

  ”0”から”32767”までの間で指定します。

BL=blocklen

  転送ブロック長（省略可）

  ”0”、”128”～”65520”までの間で指定します。ただし、転送ブロック長と転送ブロック数の積が”65520”を超える値は指定できません。

BC=block

  転送ブロック数（省略可）

  ”0”から”99”までの間で指定します。ただし、転送ブロック長と転送ブロック数の積が”65520”を超える値は指定できません。

G

  未配信状態キューの変更コマンドが出力するエラーメッセージの表示抑制（省略可）

  省略するとエラーメッセージが表示されます。

OUTPUT=filename

  未配信状態キューの変更コマンドが出力するエラーメッセージの出力先（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。

  ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

EXIT CL変数名

  未配信状態キューの変更コマンドが出力するエラーコードの受け取りとCL変数名（省略可）

  EXITとCL変数名は連続して指定してください。

  異常終了の場合のみ、エラーコードをCL変数へセットします。

  省略するとエラーコードはセットされません。

注意

- 配信待ちになっているキューに同一ホスト名、ファイルIDが存在する場合は、先頭キューから指定されたホスト名、ファイルIDを検索し最初のキューのみ変更を行います。

- パラメーター「P=」、「I=」、「BL=」、「BC=」は、すべてを同時に省略することはできません。必ずどれか1つを指定してください。

- パラメーター「BL=」と「BC=」の両方に”0”を指定している場合にのみ、設定値”0”が適用されます。

- パラメーター「BL=」と「BC=」のどちらか一方のみに”0”を指定した場合は、エラーとなります。

## コマンドインターフェイス

    UTLSCHANGE FILEID( ) HOSTNAME( ) PRIORITY( ) TIME( ) BLOCKLEN( ) BLOCK( )
       LIBRARY( ) MSG( ) FILE( ) MBR( )

## パラメーター説明

FILEID

  設定値を変更する配信待ちのファイルID（省略不可）

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

HOSTNAME

  設定値を変更する配信待ちの集信側ホスト名（省略不可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

PRIORITY

  優先度（省略時値 *SAME）

  ”00001”から”00256”までの間で指定します。

  相対的に小さい値のものが優先されます。

TIME

  転送間隔（ミリ秒）（省略時値 *SAME）

  ”00000”から”32767”までの間で指定します。

BLOCKLEN

  転送ブロック長（省略時値 *SAME）

  ”00000”、”00128”～”65520”までの間で指定します。ただし、転送ブロック長と転送ブロック数の積が”65520”を超える値は指定できません。

BLOCK

  転送ブロック数（省略時値 *SAME）

  ”00001”から”00099”までの間で指定します。ただし、転送ブロック長と転送ブロック数の積が”65520”を超える値は指定できません。

LIBRARY

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

MSG

  エラーメッセージの表示抑制（省略時値 *YES）

  *NO

    : エラーメッセージを表示しない

  *YES

    : エラーメッセージを表示する

FILE

  エラーメッセージ出力先ファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

MBR

  エラーメッセージ出力先ファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。