# システム動作環境設定画面

以下に、システム動作環境設定メニュー画面から表示できる画面を示します。

システム動作環境設定の表示方法については、「システム動作環境設定を更新する」を参照してください。

                                   << 起動関連設定 >>

      ワークライブラリ           : HULTEMP

      自ホスト名                 :
         HOST01

      集信ポート NO.             : 30000     要求受付ポート NO.       : 31000
      配信受付ポート NO.         : 34000

      配信ジョブの多重度         : 10        集信ジョブの多重度       : 99999

      ジョブのプロセスキー       : 00

画面4.71 起動関連設定画面

                                << コード変換関連設定 >>

      転送コードセット         : I
              (I:IBM 漢字  C:IBM 簡体字 )

      外字テーブル使用         : 0           外字未登録時処理        : 0
              (0: しない  1: する  2: 優先 )         (0: デフォルト値  1: エラー )

      コード変換モード         : 0           EBCDIC コード間変換     : 0
              (0: モード 0  1: モード 1)             (0: しない  1: する )

      固定長転送               : N
              (N: しない  Y: する )

      メッセージキャラクタセット選択 : H
              (I: IBM 英小文字拡張モード  H: HULFT キャラクタセットモード )

      ジョブ環境変数の文字変換モード: 0
              (0: 互換モード  1: 無変換モード )

画面4.72 コード変換関連設定画面

                                 << 属性変換関連設定 >>

      パック・ゾーン変換     : 0
              (0: モード 0  1: モード 1  B: モード B  F: モード F  9: モード 9
               S: モード S  N: モード N)

      ASCII 用符号部         : 1             EBCDIC 用符号部         : 1
              (1: モード 1  2: モード 2)             (1: モード 1  2: モード 2)

      X タイプの変換         : 1
              (0: モード 0  1: モード 1)

画面4.73 属性変換関連設定画面

                                  << 集配信関連設定 >>

      暗号化方式                 : 0
              (0: モード 0  1: モード 1)

      転送グループチェック       : 0
              (0: モード 0  1: モード 1 2: モード 2)

      動的パラメータ指定         : 1         メッセージ動的パラメータ指定 : 3
              (0: モード 0  1: モード 1)             (0: モード 0  1: モード 1
                                                      2: モード 2  3: モード 3)

      集信多重度オーバーリトライ : 0         配信転送後異常時の処置       : 0
              (0: しない    1: する )                (0: 異常扱い  1: 正常扱い )

      再配信待ちキューの削除条件 : 0
              (0: モード 0  1: モード 1 2: モード 2)

      集信ファイル最大サイズ : 999999999999999999 BYTES

画面4.74 集配信関連設定画面

                                   << 通信関連設定 >>

      コネクションリトライ間隔   : 20        コネクションリトライ回数   : 5

      自動再配信リトライ回数     : 0

      ソケットリードタイムアウト : 3600      HULFT MANAGER タイムアウト : 3600

      ソケット送信バッファサイズ : 0
      ソケット受信バッファサイズ : 0

      電文転送タイプ             : A
              (N: モード N  S: モード S R: モード R  A: モード A)

      パケット送信               : 0
              (0: モード 0  1: モード 1)

      接続待ち最大数             : 50

画面4.75 通信関連設定画面

                                                                   F11/F23= 画面切替
                               << セキュリティ関連設定 >>                        1/2

      管理画面セキュリティ       : 0        HULFT MANAGER パスワードチェック : 0
              (0: しない  1: する )                  (0: しない  1: する )

      操作ログ出力選択           : 3
              (0: モード 0  1: モード 1  2: モード 2  3: モード 3)
      操作ログ EBCDIC セット     : A
              (A:KN  B:AL  E:LOW  F:EX  H:KX)

      操作ログ出力先ライブラリ   : HULOLIB
      操作ログ受付ポート NO.     : 35000
      操作ログ自動切り替え件数   : 0
      操作ログ切り替え世代管理数 : 9999

      高強度暗号強制モード       : 0
              (0: 無効  1: 有効 )

画面4.76 セキュリティ関連設定画面(1)

                                                                   F11/F23= 画面切替
                               << セキュリティ関連設定 >>                        2/2

     未登録ホストからの受付許可
         送信要求・再送要求         :  Y
         集信後ジョブ結果参照要求   :  Y
         ジョブ実行結果通知         :  Y
         リモートジョブ実行         :  Y
         簡易転送                   :  N
             (Y: 許可する  N: 拒否する )

画面4.77 セキュリティ関連設定画面(2)

                                << グローバル関連設定 >>

      HULFT 動作言語         : JPN
              (JPN: 日本語  ENG: 英語 )

      日付形式               : 1
              (1:YMD 2:MDY 3:DMY)

      HULFT キャラクタセット : 5035
              (CCSID)

画面4.78 グローバル関連設定画面

                                << 転送テスト関連設定 >>

      転送動作モード         : 0
           (0: 連動モード  1: テストモード )

      集信結果制御           : 0             集信ファイル出力       : 0
           (0: 異常        1: 正常 )              (0: 出力しない  1: 出力する )

      配信前ジョブ           : 0             配信後ジョブ           : 0
           (0: 実行しない  1: 実行する )          (0: 実行しない  1: 実行する )

      集信後ジョブ           : 0
           (0: 実行しない  1: 実行する )

      転送履歴出力           : 1
           (0: 出力しない  1: 出力する )

画面4.79 転送テスト関連設定画面

                                << 簡易転送関連設定 >>

      簡易転送 EBCDICセット         : 0
              (0，A ～ I，V ～ X )

      簡易転送コード変換               : S
              (S: 配信側優先 R: 集信側優先)

      簡易転送集信ファイルレコード長 : 99999 BYTES

画面4.80 簡易転送関連設定画面

                             << メッセージログ関連設定 >>

      メッセージログへの出力
              インフォメーション   : 0
              ワーニング           : 0
              エラー               : 0
              (0: 出力しない  1: 出力する )

      メッセージログ出力バージョン : 84
               (8: 旧フォーマット  84:V8.4 フォーマット )

      メッセージログ出力ファイル名
              配信                 : XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXX)
              集信                 : XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXX)
              要求受付             : XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXX)
              操作ログ             : XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXX)

      メッセージログ削除しきい値   : 999999

画面4.81 メッセージログ関連設定画面

                                    << その他設定 >>

      ファイルロック待ち時間                 ファイルロックリトライ回数
          配信ファイル       : 300               配信ファイル       : 10
          集信ファイル       : 5                 集信ファイル       : 10
          システムファイル   : 5                 システムファイル   : 10

      ジョブ中断重大度       : 00            ジョブタイムアウト     : 999999

      ログ削除しきい値       : 0

      状況表示選択           : 1
              (0: しない  1: する )

      HULFT 識別文字         : XXXXXXXX

      再配信待ちファイルのクリア : 0         配信制御ファイルのクリア : 0
              (0: しない  1: する )                  (0: しない  1: する )

画面4.82 その他設定画面