# 配信状況表示コマンド

配信ジョブの処理状態を表示するには、IBM iのWRKACTJOB（活動ジョブ処理）コマンドを使用します。詳しくはお手持ちのIBM iマニュアルを参照してください。

また、配信ジョブの処理状態の詳細を確認したい場合には、配信状況表示コマンドを実行してください。配信ジョブの状況が標準出力に出力されます。

## プログラムインターフェイス

    CALL ライブラリー名/UTLSDISP PARM(['LIB=ライブラリー名']
       ['G'] ['OUTPUT=filename'] ['EXIT' CL変数名])

## パラメーター説明

LIB=ライブラリー名

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

G

  配信状況表示コマンドが出力するエラーメッセージの表示抑制（省略可）

  省略するとエラーメッセージが表示されます。

OUTPUT=filename

  配信状況表示コマンドが出力するエラーメッセージの出力先（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。

  ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

EXIT CL変数名

  配信状況表示コマンドが出力するエラーコードの受け取りとCL変数名（省略可）

  EXITとCL変数名は連続して指定してください。

  異常終了の場合のみ、エラーコードをCL変数へセットします。

  省略するとエラーコードはセットされません。

## コマンドインターフェイス

    UTLSDISP LIBRARY( ) MSG( ) FILE( ) MBR( )

## パラメーター説明

LIBRARY

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

MSG

  エラーメッセージの表示抑制（省略時値 *YES）

  *NO

    : エラーメッセージを表示しない

  *YES

    : エラーメッセージを表示する

FILE

  エラーメッセージ出力先ファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

MBR

  エラーメッセージ出力先ファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

## 表示例

    HOSTNAME:AS400
    FILEID  :FILEID01
    RECORDS :                    100000
    BYTE    :                   5000000
    FILENAME: HULDLIB/HUL002(SNDDATA)
    TRID    : 6200795E66E37F0FED333341C7BA3C96410000000000000000000000000000000000

## 各項目の説明

HOSTNAME

  集信側ホスト名

FILEID

  配信中のファイルID

  簡易転送の場合、「_INSTANT_TRANSFER_」と表示されます。

RECORDS

  現在までに配信済みのレコード件数

BYTE

  現在までに配信済みのデータサイズ

FILENAME

  配信ファイル名

TRID

  配信の転送識別子