# 転送グループ情報

転送先（相手ホスト）をグループ化して登録します。1転送グループに指定できるホスト名の数は48ホストです。登録するには以下の2通りの方法があります。

- 管理画面による登録

  ⇒「転送グループ情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

下記表は管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、「省略」が画面の設定と異なる場合があります。コマンド登録の場合の「省略」の詳細は「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表2.11 転送グループ情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
転送グループID | GRP |  | 英数字および“_” | × | 先頭英字の50バイト以内
ホスト名 | SERVER DEF ～ DEFEND |  | 英数字と一部の記号(*1) | × | 先頭英字の68バイト以内(*2)
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可
*1 | : | 「-（ハイフン）」「.（ピリオド）」のみ指定可能です。 なお、HULFT-HUBを利用する場合、“_（アンダーバー）”を含むホスト名が設定される場合があります。 これはHULFT-HUBがHULFTを管理するために使用するもので、通常の転送ではホスト名に“_（アンダーバー）”を使用できません。
*2 | : | HULFT管理画面上でホスト名に“DEFEND”という文字列を登録することができます。一方、「DEFEND」は管理情報バッチ登録コマンド（UTLIUPDT）の予約語であるため、管理情報バッチ登録コマンド（UTLIUPDT）使用時はホスト名に“DEFEND”という文字列を登録することができません。

## 各項目の説明

転送グループ情報に設定する各項目について説明します。（）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

転送グループID（GRP）

  登録したホストのグループを認識するためのID

  この転送グループIDと配信管理情報と集信管理情報の転送グループIDが関連づけされます。

ホスト名（SERVER DEF ～ DEFEND）

  配信または集信の相手ホスト名

コメント（COMMENT）

  転送グループに対するコメント

## 設定時の注意点

ホスト名の重複

同一ホスト名を1つの転送グループに重複して登録できません。

## 運用時の注意点

複数のホストを登録した場合の動作

配信管理情報の転送グループIDに複数のホストを登録した場合の動作は、配信要求と送信要求で異なります。

配信要求

転送グループIDに登録されたすべてのホストに配信します（同報配信）。

送信要求

送信要求を発行したホストにだけ配信します。

送信要求を発行したホストが転送グループIDに登録されていない場合はエラーになります。