# 簡易転送配信要求コマンド

簡易転送を行うためには、簡易転送配信要求コマンドを配信受付ジョブに対して実行します。

= 備考 =

簡易転送機能は非推奨機能です。詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 新機能・非互換説明書 : 簡易転送機能

## プログラムインターフェイス

    CALL ライブラリー名/UTLSEND PARM( ['LIB=ライブラリー名'] ['FILE=filename']
      ['H=hostname'] ['PORT=portnum'] ['RCVLOC=rcvlocationpath'] ['RCVFILE=rcvfilename']
      ['MODE={T|B}'] ['P=priority'] ['SYNC' ['W=waittime']] ['G'] ['OUTPUT=filename']
      ['EXIT' CL変数名])

## パラメーター説明

LIB=ライブラリー名

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

FILE=filename

  配信を行うファイル名（省略不可）

  物理データファイルの場合は「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。保管ファイルの場合は「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

H=hostname

  配信を行う相手ホスト名（省略不可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

PORT=portnum

  集信側ホストのポート番号（省略可）

  “1”～“65535”の範囲で指定します。

  省略すると、“30000”が設定されます。

RCVLOC=rcvlocationpath

  集信ファイルの保存先（省略可）

  集信側で使用できる文字を、200バイト以内で指定します。

  省略した場合の保存先は、「パラメーターの注意点」を参照してください。

RCVFILE=rcvfilename

  集信ファイルのファイル名（省略可）

  集信側で使用できる文字を、200バイト以内で指定します。

  省略すると、集信側ホストで配信ファイル名を集信ファイル名として使用します。

  配信ファイル名を集信ファイル名とする場合の命名規則については、集信側ホストの以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 集信管理情報

  HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 集信管理情報

  HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 集信管理情報

  HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 集信管理情報

MODE={T|B}

  転送タイプ（省略可）

  T：テキストデータ

  B：バイナリーデータ

  省略すると、“T（テキストデータ）”になります。

P=priority

  配信要求の優先度（省略可）

  “1”から“256”までの間で指定します。

  相対的に小さい値のものが優先されます。

  省略すると、“50”が設定されます。

SYNC

  同期転送要求（省略可）

  省略すると非同期の配信要求となります。

W=waittime

  同期転送待ち時間（秒）（省略可）

  同期転送時に処理結果を受け取るために同期をとる時間を指定します。“10”から“259200”の間で指定します。この時間に至ると、たとえ配信中であっても処理を戻します。その場合、転送結果はコマンドには戻りませんので注意してください。“0”を指定すると無限に待ちます。

  このパラメーターを指定する場合は、パラメーター「SYNC」を指定する必要があります。

  省略すると処理結果を受け取るまで無限に待ちます。

G

  配信要求コマンドが出力するエラーメッセージの表示有無（省略可）

  省略するとエラーメッセージが表示されます。

OUTPUT=filename

  配信要求コマンドが出力するエラーメッセージの出力先（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。

  ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

EXIT CL変数名

  配信要求コマンドが出力するエラーコードの受け取りとCL変数名（省略可）

  EXITとCL変数名は連続して指定してください。

  異常終了の場合のみ、エラーコードをCL変数へセットします。

  省略するとエラーコードはセットされません。

## コマンドインターフェイス

    UTLINSTTRN SNDFILE() SNDMBR() FATR() HOST() PORT() RCVLOC() RCVFILE() MODE()
       PRIORITY() SYNC() WAITTIME() LIBRARY() MSG() FILE() MBR()

## パラメーター説明

SNDFILE

  配信を行うファイル名（省略不可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

SNDMBR

  エラーメッセージ出力先ファイルのメンバー名（省略時値*FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  省略するとパラメーター「SNDFILE」のファイル名と同じ値が設定されます。

FATR

  配信を行うファイルの属性（省略時値 *PF）

  *PF

    : 物理ファイル

  *SAVF

    : 保管ファイル

  “*SAVF”を指定した場合、「SNDAMBR」の値は使用しません。

HOST

  配信を行う相手ホスト名（省略不可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

PORT

  集信側ホストのポート番号（省略可）

  “1”～“65535”の範囲で指定します。

  省略すると、“30000”が設定されます。

RCVLOC

  集信ファイルの保存先（省略可）

  集信側で使用できる文字を、200バイト以内で指定します。

  省略した場合の保存先は、「パラメーターの注意点」を参照してください。

RCVFILE

  集信ファイルのファイル名（省略可）

  集信側で使用できる文字を、200バイト以内で指定します。

  省略すると、集信側ホストで配信ファイル名を集信ファイル名として使用します。

  配信ファイル名を集信ファイル名とする場合の命名規則については、集信側ホストの以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 集信管理情報

  HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 集信管理情報

  HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 集信管理情報

  HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 集信管理情報

MODE={T|B}

  転送タイプ（省略可）

  T：テキストデータ

  B：バイナリーデータ

  省略すると、“T（テキストデータ）”になります。

P=priority

  簡易転送配信要求の優先度（省略可）

  “001”から“256”までの間で指定します。

  省略すると、“050”が設定されます。

SYNC

  同期転送要求（省略時値 *NO）

  *NO

    : 非同期転送

  *YES

    : 同期転送

WAITTIME

  同期転送待ち時間（秒）（省略可）

  同期転送時に処理結果を受け取るために同期をとる時間を指定します。“000010”から“259200”までの間で指定します。“000000”を指定すると無限に待ちます。

  このパラメーターを指定する場合は、パラメーター「SYNC(*YES)」を指定する必要があります。

  省略すると処理結果を受け取るまで無限に待ちます。

LIBRARY

  HULFTがインストールされているライブラリー名（省略時値 HULFT）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

MSG

  エラーメッセージの表示有無（省略時値 *YES）

  *NO

    : エラーメッセージを表示しない

  *YES

    : エラーメッセージを表示する

FILE

  エラーメッセージ出力先ファイルのライブラリー名とファイル名（省略可）

  「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  それぞれ先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

  省略するとエラーメッセージは出力されません。

  ログファイルのレコード保持件数は無制限です。

MBR

  エラーメッセージ出力先ファイルのメンバー名（省略時値 *FILE）

  先頭英字の10バイト以内の英数字で指定します。

## パラメーターの注意点

集信側ホストの指定

集信側ホストにはVer.8.4以降のHULFTを指定してください。

集信側ファイルの指定

- 集信ファイルの保存先には存在する場所を指定してください。
- 配信側ホストで指定する集信ファイルの保存先と集信ファイル名は、集信側のOS仕様に合わせて指定してください。

- 集信ファイルの保存先を省略した場合、集信ファイルは集信側ホストの特定の保存先に集信されます。保存先は機種によって異なります。
  集信ファイルの保存先を省略した場合の集信ファイルの保存先については、各機種の、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 簡易転送

  HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 簡易転送

  HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 簡易転送

  HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 簡易転送

- 集信ファイルに指定したファイルが存在しない場合、集信ファイルは新規作成されます。

  ファイルが存在する場合、上書きされます。

- 集信側ホストがIBMi、かつ、新規で集信する場合、ファイルのレコード長はシステム動作環境設定の「簡易転送集信ファイルレコード長（INSTTRANSRCDLEN）」の値が使用されます。詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for IBMi アドミニストレーション マニュアル : 簡易転送