# HULFT for zOSでの運用

## HULFT管理画面用（状況照会）

出力先ファイル名称

集配信履歴情報ファイル（VSAM）

  導入時に作成されるファイルで、配信、集信、配信後のジョブ、集信後のジョブ、再配信、および要求受付の各履歴情報が1つのファイルで管理されています。

削除方法

履歴レコードの削除（手動実行）

削除プログラム（XRLOGDELまたはXRRQLDEL）またはHULFT管理画面から削除することができます。

削除方法の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

- 履歴を削除する

- 履歴制御コマンドについて

履歴レコードの削除（自動実行）

システム動作環境設定に以下のパラメーターを設定することにより、履歴が自動的に削除されます。

    LOGDELTHRESHOLD=ログ削除しきい値
    LOGKEEPCOUNT=ログ保持件数

例）

  履歴レコードが1000件を超えたら、最新の履歴を200件残し、800件を自動削除

      LOGDELTHRESHOLD=1000
      LOGKEEPCOUNT=200

集配信履歴ファイルの再編成

上記、履歴レコードの削除（手動実行）または履歴レコードの削除（自動実行）を実施しても、DASDの未使用領域が増えて使用効率に問題が発生します。

履歴ファイルの再編成を、履歴レコード削除後に実施することをお勧めします。

再編成方法の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 集配信履歴ファイルの再編成

## システムログ

出力先

スプール

  “XR”で始まる文字列で出力されます。OSから返されたエラーコード（情報）などの情報も表示されます。この情報を元に障害調査を行います。

削除方法

スプールの管理に準じます。