# コード変換関連設定

転送コードセット（cs4trnsfr）

  使用しているシステムの文字コードを指定します。

  表3.10 転送コードセット

  文字コード | ファイルの設定値 | 画面の設定値
  --- | --- | ---
  EUC-JPコード | EUC-JP | E
  Shift-JISコード | SJIS | S
  UTF-8コード | UTF-8 | 8
  GB18030コード | GB18030 | G

日本語規格（jistype）

  使用しているシステムの文字コードの日本語の規格を指定します。

  表3.11 日本語規格

  日本語の規格 | ファイルの設定値 | 画面の設定値
  --- | --- | ---
  JIS78 | 78 | 0
  JIS83 | 83 | 1

タブの処理（tabchange）

  MF-IBMi系機種に対してテキスト転送を行う時にタブコード（0x09）をスペースコード（0x20）として扱うか、タブコード（0x09）として扱うかを指定します。

  0

    : スペースコードとして扱う

  1

    : タブコードとして扱う

  注意

  変換後のコードはEBCDICセットの変換規則に従います。

外字テーブル使用（gaijifile）

  外字テーブル変換の処理を指定します。

  0

    : 外字テーブルを使用せず、外字コードはすべて“□”に変換

  1

    : 外字テーブルを参照し、外字コードは該当コードに変換

  2

    : 優先的に外字テーブルを参照し、該当コードに変換

  外字テーブルについては、「外字テーブルについて」を参照してください。

外字未登録時処理（gaijierr）

  JIS基本漢字以外のコードで、外字テーブルにも登録されていないコードに対する処理を指定します。

  0

    : デフォルトコードに変換

  1

    : エラーとする

コード変換モード（codechangemode）

  外字の文字列処理の動作を指定します。

  0

    : モード0

    コード変換時に出力コードを固定長として外字変換

    （UTF-8以外）

  1

    : モード1

    コード変換時に出力コードを可変長として外字変換

簡易転送コード変換（insttranscodcnv）

  簡易転送時に、配信ファイルのコード変換を配信側ホストで行うか、集信側ホストで行うかを指定します。

  S

    : 配信側ホストでコード変換を実施

  R

    : 集信側ホストでコード変換を実施