# システム動作環境設定一覧

表3.8 システム動作環境設定一覧

項目名 | タグ名 | 初期値 | 有効値 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
起動関連設定
| ワークファイル作成パス | tmpdir | インストール時に設定した値 |  | 200バイト以内
配信デーモン通信方法 | sddrequestmethod | S | S,U |
配信要求受付ポートNo. | sddport | 32000 | 1～65535 |
集信ポートNo. | rcvport | 30000 | 1～65535 |
要求受付ポートNo. | obsport | 31000 | 1～65535 |
配信プロセスの多重度 | sndpsnum | 10 | 1～9999 |
集信プロセスの多重度 | rcvpsnum | 0 | 0～9999 | 0:無制限
pidファイル作成パス | piddir | インストール時に設定した値 |  | 200バイト以内
コード変換関連設定
| 転送コードセット | cs4trnsfr | インストール時に設定した値 | EUC-JP,SJIS,UTF-8, GB18030 | (*1)
日本語規格 | jistype | 83 | 78,83 | (*2)
タブの処理 | tabchange | 0 | 0,1 |
外字テーブル使用 | gaijifile | 0 | 0,1,2 |
外字未登録時処理 | gaijierr | 0 | 0,1 |
コード変換モード | codechangemode | 0 | 0,1 |
簡易転送コード変換 | insttranscodcnv | R | S,R |
属性変換関連設定
| パック・ゾーン変換 | pschg | 0 | 0,1,B,F,N,S,9 |
ASCII用符号部 | psascii | 1 | 1,2 |
EBCDIC用符号部 | psebcdic | 1 | 1,2 |
Xタイプの変換 | xmode | 0 | 0,1 |
集配信関連設定
| 暗号化方式 | ciphertype | (*3) | 0,1 |
集信オープンモード | rcvfilewait | 1 | 0,1 |
転送グループチェック | tgrpchk | 0 | 0,1,2 |
動的パラメータ指定 | dynparam | 1 | 0,1 |
メッセージ動的パラメータ指定 | msgdynparam | 3 | 0,1,2,3 |
集信多重度オーバーリトライ | rcvover_rty | 0 | 0,1 |
配信転送後異常時の処置 | enderrmode | 0 | 0,1 |
再配信待ちキューの削除条件 | resenddel | 1 | 1,2 |
集信ファイル最大サイズ | rcvmaxfilesize | 0 | 0～(*4) | 0:無制限
自ホスト名 | myhostname | インストール時に指定したホスト名 |  |
圧縮方式の選択 | comp_selection | C | C,N |
通信関連設定
| ソケット接続リトライ回数 | retrycnt | 5 | 0～9999 |
ソケット接続リトライ待ち時間 | retrytime | 20 | 0～9999 |
自動再配信リトライ回数 | sockerr_autoretry | 0 | 0～9 |
ソケット通信応答待ち時間 | socktime | 3600 | 10～259200 | 999999:無限
ソケット送信バッファサイズ | sndsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
ソケット受信バッファサイズ | rcvsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
要求受付応答待ち時間 | obssocktime | 86400 | 10～259200 | 999999:無限
使用するIPのバージョン | ipversion | 4 | 4,4/6,6/4,6 |
電文転送タイプ | proctranstype | A | N,S,R,A |
セキュリティ関連設定
| 管理画面のセキュリティ | admcheck | 0 | 0,1 |
HULFT Managerパスワードチェック | passwdcheck | 0 | 0,1 |
操作ログ出力選択 | oplselect | 0 | 0,1,2,3 |
操作ログ自動切り替えサイズ | oplchangesize | 0 | 0～9999 | 0:無制限
操作ログ切り替え世代管理数 | oplgenerationcount | 9999 | 2～9999 |
高強度暗号強制モード | strongkeymode | 0 | 0,1 |
転送関連ファイルの削除モード | trnsfr_file_del | 0 | 0,1 |
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | allowsndreq | Y | Y,N |
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | allowpostrjobrslt | Y | Y,N |
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | allowjobrsltntfy | Y | Y,N |
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | allowrmtjobexe | Y | Y,N |
未登録ホストからの簡易転送受付許可 | allowinsttrans | N | Y,N |
簡易転送集信許可ルートディレクトリ | insttransroot | HULPATHと同階層のitr |  | 200バイト以内
グローバル関連設定
| HULFT動作言語 | hullang | インストール時に設定した値 | ENG,JPN |
日付形式 | datefmt | インストール時に設定した値 | 1,2,3 |
転送テスト関連設定
| 転送動作モード | ttmode | 0 | 0,1 |
集信結果制御 | ttrcvomit | 0 | 0,1 |
集信ファイル出力 | ttrcvfiloutput | 0 | 0,1 |
配信前ジョブ実行 | ttpresndjob | 0 | 0,1 |
配信後ジョブ実行 | ttsndjob | 0 | 0,1 |
集信後ジョブ実行 | ttrcvjob | 0 | 0,1 |
転送履歴出力 | ttsndrcvlog | 1 | 0,1 |
その他設定
| ユーティリティ応答待ち時間 | utlwait | 60 | 10～259200 | 999999:無限
ジョブ終了待ち時間 | jobwtimeout | 999999 | 10～259200 | 999999:無限
ログ切り替え値 | logdelcount | 0 | 0～999999 |
状況表示選択 | statusdisplay | 1 | 0,1 |
HULFT識別文字 | hulcharacter |  | 半角英数字 | 8バイト以内
HULFT ScriptポートNo. | hsport | (*5) | 1～65535 |
トレース出力バージョン | tlogver | 8 | 6,7,8,84 |
ログ縮小モード | logreduction | 0 | 0,1 |
トレース出力ファイルサイズ | tlogsize | 10 | 1～1024 |
トレース出力ファイル名 | tlogfile | HULPATH/trace (*6) |  | 256バイト以内
トレースログへの出力 | tracelog | 001 | 0,1 | (*7)
システムログへの出力 | syslog | 000 | 0,1 | (*7)
HULFT製品間共有設定
| ローカルファイルロックモード | localfile_lockmode | 0 | 0,1 |
HULFT製品間共有環境設定パス | hulsharepath |  |  | 200バイト以内

*1 | : | 画面 E : EUC-JP S : SJIS 8 : UTF-8 G : GB18030
*2 | : | 画面 0 : 78 1 : 83
*3 | : | HULFTの製品構成にHULFT 暗号オプションを含む場合は“1”、含まない場合は“0”が初期値となります。 ただし、プロダクトキー更新でHULFT 暗号オプションを追加、変更した場合は、初期値は変更されません。詳細は、以下を参照してください。 HULFT10 for Linux/AIX 導入 マニュアル : HULFT 暗号オプションを使用する場合の作業
*4 | : | 9,223,372,036,854,769,999
*5 | : | HULFT ScriptポートNo.（hsport）には初期値は設定されません。 DataSpider Servistaを導入している場合は、HULFT ScriptポートNo.（hsport）にポート番号を設定してください。

*6 | : | HULPATH HULFTが使用する環境設定ファイルが格納されているディレクトリー

*7 | : | 設定値は項目内の要素の設定値を並べたものです。 詳細は、「各項目の説明」を参照してください。

注意

タグの値が不正、またはタグが省略されている場合は、原則として初期値を採用します。ただし、表3.9 に記載されているタグは、表中の省略値を採用します。

表3.9 システム動作環境設定 省略値一覧

項目名 | タグ名 | 省略値
--- | --- | ---
ワークファイル作成パス | tmpdir | なし
配信要求受付ポートNo. | sddport | なし
集信ポートNo. | rcvport | なし
要求受付ポートNo. | obsport | なし
転送コードセット | cs4trnsfr | なし
自ホスト名 | myhostname | 自ホスト
HULFT動作言語 | hullang | なし
日付形式 | datefmt | なし
トレース出力バージョン | tlogver | 84
トレース出力ファイル名 | tlogfile | なし
HULFT製品間共有環境設定パス | hulsharepath | HULPATH