# その他設定

ユーティリティ応答待ち時間（utlwait）

  以下のユーティリティーがHULFTのデーモンへ要求を発行した際の応答待ち時間を秒単位で指定します。

  - utlsend

  - utlrecv

  - utlscan

  - utlschange

  - utlkillsnd

  - utlalivecheck

  - utltriggerconf

ジョブ終了待ち時間（jobwtimeout）

  ジョブの終了待ち時間を秒単位で指定します。

  この設定は、配信前ジョブ、集信完了通知（JOBWAIT）が“正常時ジョブ完了”の場合の集信正常時ジョブ、リモートジョブ実行、およびファイルトリガー機能から起動されるジョブで有効です。

  その他のジョブ実行に関しては、無制限にジョブの終了を待ちます。

  詳細については、「タイムアウトの設定について」を参照してください。

ログ切り替え値（logdelcount）

  配信履歴、集信履歴、および要求受付履歴を自動的に削除する場合、その削除を行うタイミングを件数単位で指定します。

  それぞれの履歴ファイルが指定件数に達した場合、履歴を切り替えます。

  “0”を指定した場合は、履歴の切り替えを行いません。

状況表示選択（statusdisplay）

  HULFT管理画面の転送状況一覧画面にて表示する転送状況の種類を指定します。

  0

    : 配信状況のみを表示

  1

    : 配信状況および集信状況を表示

HULFT識別文字（hulcharacter）

  同一環境に複数のHULFTが起動していた場合に、操作ログおよびトレースログがどのHULFTから出力されたのかを識別するための文字列を指定します。

  9バイト以上指定した場合はエラーとなり、初期値（空文字列）が設定されます。

  省略した場合は何も表示されません。

HULFT ScriptポートNo.（hsport）

  DataSpider Servistaを導入した場合に使用するポート番号を指定します。

  このポート番号は、オペレーティングシステムが予約しているポート番号や他のHULFTのデーモンが使用するポート番号と重複しないように注意してください。

  注意

  OSがエフェメラルポート（短命なポート）に設定している範囲のポート番号は設定しないでください。

トレース出力バージョン（tlogver）

  配信・集信・要求受付の動作状況を出力するログのバージョンを指定します。

  84

    : トレースログ（V8.4ヘッダー）を出力

  8

    : トレースログ（V8ヘッダー）を出力

  7

    : トレースログ（V7ヘッダー）を出力

  6

    : トレースログ（V6ヘッダー）、メッセージログを出力

  出力されたログの内容は、トレースログへの出力（tracelog）およびシステムログへの出力（syslog）の設定によって異なります。

  共通ヘッダー部については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : 共通ヘッダ部

ログ縮小モード（logreduction）

  トレースログおよびsyslogへメッセージを出力する際、すべての項目を出力するか、共通ヘッダー部の項目だけを出力するかを指定します。

  0

    : すべての項目を出力する

  1

    : 共通ヘッダー部分のみを出力する

  共通ヘッダー部については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : 共通ヘッダ部

トレース出力ファイルサイズ（tlogsize）

  トレース出力ファイルの切り替えタイミングをMB単位で指定します。

  トレース出力ファイルが指定サイズになるとバックアップを作成します。

  バックアップファイルは常に上書きです。

  バックアップファイル名は、トレース出力ファイルのファイル名に拡張子「.bak」を付加します。

トレース出力ファイル名（tlogfile）

  トレースログ出力を行う際の出力ファイル名を指定します。

  256バイト以内の英数字で指定します。

  トレースログへの出力（tracelog）のメッセージレベル（I・W・E）のいずれかに“1”を指定している場合、この項目は省略できません。

  ログ出力内容と出力先については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : ログ（メッセージ）の出力内容と出力先

トレースログへの出力（tracelog）

  ログ（メッセージ）をトレースログへ出力するかどうかを指定します。

  メッセージレベルごとに指定可能で、3桁の“0”または“1”で指定します。数値は左からメッセージレベル「インフォメーション」、「ワーニング」、「エラー」です。

  0

    : トレースログへ出力しない

  1

    : トレースログへ出力する

  上記のように指定すると、メッセージレベルの「インフォメーション」および「エラー」をトレースログへ出力し、「ワーニング」はトレースログへ出力しません。

  メッセージレベルの種類については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : 共通ヘッダ部

システムログへの出力（syslog）

  ログ（メッセージ）をsyslogへ出力するかどうかを指定します。

  メッセージレベルごとに指定可能で、3桁の“0”または“1”で指定します。数値は左からメッセージレベル「インフォメーション」、「ワーニング」、「エラー」です。

  0

    : syslogへ出力しない

  1

    : syslogへ出力する

  上記のように指定すると、メッセージレベルの「インフォメーション」および「エラー」をsyslogへ出力し、「ワーニング」はsyslogへ出力しません。

  メッセージレベルの種類については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : 共通ヘッダ部