# クラスターに関する用語集

クラスタリング

独立して動作する2台以上のコンピューターを、あたかも1台のマシンとして動作させる技術。

クラスターソフトウェア

クラスタリングを制御するソフトウェア。ディスクやネットワークのリソースやソフトウェアの監視を行い、異常を感知した場合にはフェールオーバーを行う。

運用系（サーバーまたはノード）

HAクラスター・フェールオーバークラスター環境で通常稼動中に処理を行うサーバー。主系、アクティブ（サーバー）ともいう。

待機系（サーバーまたはノード）

HAクラスター・フェールオーバークラスター環境で、運用系サーバーに障害が発生した場合に稼動するサーバー。代替系、予備系、スタンバイ（サーバー）ともいう。

フェールオーバー

障害が発生した場合に運用系サーバーから待機系サーバーに処理を引き継ぐ機能。

フェールバック

フェールオーバー発生後、運用系サーバーが復旧し、元の運用形態に処理を戻す機能。フェールオーバーの反義語。

ノード

クラスターを構成する個々のサーバー。

片方向スタンバイ構成

処理が1つであり、待機系では処理が動作しないスタンバイ構成形態。Active-Standby構成ともいう。

双方向スタンバイ構成

処理が2つ以上で、それぞれのサーバーが運用系かつ待機系である形態。Active-Active構成ともいう。

仮想IPアドレス

ユーザーがノードの切り替えを意識せずに処理を行えるように、クラスターソフトウェアが割り当てるIPアドレス。通常は機能（例:データベース、WWW）ごとに固有のIPアドレスが割り振られる。フローティングIPアドレス、リロケータブルIPアドレス、またはパッケージ専用IPアドレスなどともいう。

仮想ホスト名

仮想IPアドレスに関連付けられたホスト名。パッケージ名ともいう。

ハートビート

互いのノードの生存を確認するために、ノード間で一定間隔ごとにやり取りされる信号。

共有ディスク

複数のノードから読み書きできるディスク。

ミラーリング

サーバーのローカルディスク同士が常に同じデータを持つようにする方式。

オンライン

サービスが起動している状態。

オフライン

サービスが休止している状態。