# バックアップシステム側（集信側）の設定

## 管理情報の設定

「運用計画の作成」の「通常時の運用計画」の「計画1」 を設定します。

- 集信ファイルは共有ディスク上に指定します。

- 転送が正常終了した場合は、バックアップディレクトリーへ集信ファイルをコピーするジョブ（ジョブID:BACKUP）を設定します。

ジョブは、コピーするシェルスクリプトをジョブ起動情報で登録します。

登録方法の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : ジョブ起動情報を操作する

設定例

     集信管理情報更新                     Ctr+p：管理情報複写   ESC ：キャンセル
                                          Ctr+d：管理情報削除   TAB ：項目移動
                                          Ctr+s：次画面
     ファイルＩＤ      :  BACKUP_A

     ファイル名        :  /mnt/shareddiskA/hulft/rcvdata
     オーナー名        :  backup            グループ名        : backup
     パーミッション    :  読 み   書 き   実 行    0:権限無し  1:権限有り
            オーナー        1       1       1
            グループ        1       1       1
            その他          1       1       1
     登録モード        :  N (N:新規作成  R:置き換え  M:追加)
     異常時の処置      :  K (D:削除      K:保存      R:復元)
     集信形態          :  S (S:単一集信  M:複数集信)
     世代管理          :  N (N:無 Y:有)  世代管理数        :  0
     EBCDICセット      :  0 (0:AUT A:KN B:AL C:AC D:AP E:LOW F:EX G:NEC H:KX
                             I:CNX V:U1 W:U2 X:U3)
     正常時ジョブＩＤ  :  BACKUP
     異常時ジョブＩＤ  :

     コメント : A社からのバックアップデータの受信処理

画面6.1 集信管理情報更新画面

     集信管理情報更新                     Ctr+s：前画面         ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動

     ファイルＩＤ      :  BACKUP_A

     集信完了通知      :  J (T:受信完了  J:正常時ジョブ完了)

     転送グループＩＤ  :  SERVER_A

     データ検証        :  0 (0:しない 1:する)
     暗号キー          :  KEJr023gjeKIEJGedmg0

     コメント : A社からのバックアップデータの受信処理

画面6.2 集信管理情報更新画面（拡張）

## 通信量の制御の設定

「運用計画の作成」の「通常時の運用計画」の「計画2」を設定します。

集信多重度を変更することで、通信量を制御できます。

昼間は集信多重度を低く設定し、夜は高くするようなジョブを、HULFT スケジューラ―やスケジュール機能を用いてスケジューリングします。

以下にそのジョブ（シェルスクリプト）の例を示します。

ユーティリティーの使用方法については、「システム動作環境設定再設定コマンド」を参照してください。

記述例

集信多重度を“3”に変更するシェルスクリプト例