# クラスター構成システムと相手マシンとの接続について

相手マシンから、HULFTの自ホスト名で通信できる必要があります。仮想IPアドレスと関連付けられたHULFTの自ホスト名をDNSまたはhostsファイルに登録し、自ホスト名で仮想IPアドレスが引けるように設定してください。フェールオーバーが発生した場合でも、HULFTは同一のIPアドレス（仮想IPアドレス）、ホスト名（仮想ホスト名）でアクセスできるようにします。

設定例

HULFTの自ホスト名 | : | host00
仮想IPアドレス | : | 172.16.10.10

運用系サーバー

ノード名 | : | cluster01
実IPアドレス | : | 172.16.10.11

待機系サーバー

ノード名 | : | cluster02
実IPアドレス | : | 172.16.10.12

図3.2 ホスト名とIPアドレスの構成例

相手側のhostsファイル記述例

    172.16.10.10  host00

注意

実IPアドレスやノード名が、相手ホスト側の履歴やコンソールに表示されることがあります。これによってHULFTが異常な動作をすることはありません。

この現象の回避方法については、「クラスター環境のHULFTから接続する場合の注意事項」を参照してください。