# HULFTの導入環境決定

HULFTを双方向スタンバイ構成で動作させる場合のHULFTの導入環境について決定します。

この場合、1つのノードで2つのHULFTを動作できる状態にします。

処理A、処理Bを行う環境をそれぞれ環境A、環境Bとすると、環境A、環境BのそれぞれにHULFTをインストールします。

この場合、それぞれの環境で、以下のリソースが必要です。

- 仮想IPアドレス

- 仮想ホスト名

- ディスク（別の論理パーティションが指定可能なもの）

また、HULFTを動作させる上でも、以下の項目は、それぞれ別のものを指定します。

- 実行モジュール格納ディレクトリ（HULEXEP）

- 環境設定ファイル格納ディレクトリ（HULPATH）

- pidファイル作成パス

- 集信ポート№

- 要求受付ポート№

表6.1 導入環境決定例

システム動作環境設定の項目 | 環境A | 環境B
--- | --- | ---
仮想IPアドレス | 172.16.10.10 | 172.16.10.20
仮想ホスト名 （HULFTの自ホスト名） | server1 | server2
ディスク | /mnt/shareddiskA | /mnt/shareddiskB
HULEXEP | /usr/local/hulftA/bin | /usr/local/hulftB/bin
HULPATH | /mnt/shareddiskA/hulft/etc | /mnt/shareddiskB/hulft/etc
pidファイル作成パス | /usr/local/hulftA/tmp | /usr/local/hulftB/tmp
集信ポート№ | 30000 | 40000
要求受付ポート№ | 31000 | 41000