# メッセージ部

メッセージ部には、ユーザが確認すべきメッセージの内容が出力されます。

出力メッセージに表示される情報は、「メンバ名=データ」の形式で表示されます。各メンバ名の内容を以下に示します。

    MSG=メッセージ
    REQUEST=受付要求内容
    REPLY=要求応答内容
    STS=HULFTの完了コード
    DSTS=HULFTの詳細コード
    STSMSG=HULFTの完了メッセージ
    DSTSMSG=HULFTの詳細メッセージ
    STRERROR=詳細エラーメッセージ
    FILEID=ファイルID
    FMTID=フォーマットID
    MFMTID=マルチフォーマットID
    TGRPID=転送グループID
    JOBID=ジョブID
    DBID=連携DBID
    FILENAME=ファイル名
    HOSTNAME=ホスト名
    EXECJOB=実行ジョブ
    SERVICE=サービス名
    PARAM=パラメータ名
    PID=子プロセスのID
    TRANSTYPE=転送タイプ
    ITEMTYPE=フォーマット情報の項目タイプ
    RETRYTIME=ソケット接続リトライ待ち時間
    SOCKTIME=ソケット通信応答待ち時間
    IPADDRESS=相手ホストのIPアドレス
    RETRYCNT=リトライ回数
    RECCNT=レコード数
    FILESIZE=ファイルサイズ
    LENGTH=長さ
    VERSION=相手ホストのHULFTバージョン
    PRIORITY=優先度
    JOBSTS=ジョブステータス
    EXITCODE=終了コード
    VALUE=値
    CMDSTS=要求元コマンドに返却する終了ステータス
    CMDSTSMSG=終了ステータスに対応するメッセージ
    TYPE=タイプ
    TRGID=トリガID
    EVENT=検知した監視の種類
    TMPNAME=テンポラリファイル名
    SIGNUM=シグナル番号
    TRANSUNIT=転送単位
    SNDSOCKSIZE=ソケット送信バッファサイズ
    RCVSOCKSIZE=ソケット受信バッファサイズ
    MSS=MSS値
    TTMODE=転送動作モード
    TTRCVOMIT=集信結果制御
    TTRCVFILOUTPUT=集信ファイル出力
    TTSNDJOB=配信後ジョブ
    TTRCVJOB=集信後ジョブ
    TTSNDRCVLOG=転送履歴出力
    REQUESTED_COUNT=キャンセルを試みた数
    CANCELED_COUNT=キャンセルした数
    MYCODESET=自分の転送コードセット
    YOURCODESET=相手の転送コードセット
    EBCDICSET=EBCDICセット
    HTTPSTS=HTTPステータス
    TRID=転送識別子