# 詳細ホスト情報の登録

詳細ホスト情報を登録する手順は以下のとおりです。

1. システム管理メニュー画面から、IDまたはホスト名に登録したいホスト名“host01”を入力し、［↑］キー、［↓］キーで4. 詳細ホスト情報へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

   詳細ホスト情報更新画面が表示されます。

2. 各項目に必要事項を入力します。

   【登録内容】

     設定項目 | 設定値
     --- | ---
     ホスト名 | host01
     ホスト種 | L（Linux/UNIX）
     転送コードセット | 8（UTF-8）
     集信ポート No. | 30000
     要求受付ポート No. | 31000
     その他の項目 | デフォルト値

     各項目の詳細は、以下を参照してください。

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 詳細ホスト情報一覧画面

        詳細ホスト情報 更新           Ctr+p：詳細ホスト情報複写    ESC   ：キャンセル
                                      Ctr+d：詳細ホスト情報削除    TAB   ：項目移動
                                      Ctr+s：次画面
        ホスト名：host01
        ホスト種            : L (H:汎用機  L:Linux/UNIX  W:Windows I:IBM i)
        転送コードセット    : 8 (S:SHIFT-JIS  E:EUC-JP  8:UTF-8  J:JEF  I:IBM漢字
                                 G:GB18030  C:IBM簡体字)
        日本語規格          : 1 (0:78JIS  1:83JIS)
        集信ポートNo.       : 30000
        要求受付ポートNo.   : 31000
        接続形態            : L (L:LAN)
        HULFT7通信モード    : N (Y:有効  N:無効)
        ホスト別配信多重度  : 0

        コメント :

   画面6.1 詳細ホスト情報更新画面

        詳細ホスト情報 更新           Ctr+s：前画面                ESC   ：キャンセル
                                                                   TAB   ：項目移動

        ホスト名：host01

                               <<PROXYサーバ>>
        PROXYサーバ名

        PROXYポートNo.   :

                               <<セキュリティ関連設定情報>>
        送信要求・再送要求受付許可         : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
        集信後ジョブ結果参照要求受付許可   : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
        ジョブ実行結果通知受付許可         : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
        リモートジョブ実行受付許可         : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
        簡易転送受付許可                   : N (Y: 許可する  N: 拒否する )
        ユーザの通知                       : N (Y: 通知する  N: 通知しない)

        コメント :

   画面6.2 詳細ホスト情報更新（拡張）画面

   注意

   HULFTはホスト名の大文字と小文字を区別して認識するため、正しく入力してください。

3. 入力が完了したら、［ENTER］キーを押します。

   システム管理メニュー画面に戻り登録が完了します。

   登録を中止する場合は［ESC］キーを押します。