# 自ホスト名の指定

HULFTの自ホスト名を68バイト以内の英数字で入力します。HULFTをクラスター環境で使用する場合、クラスターソフトで設定する仮想IPアドレス（フローティングIPなど）に対応するホスト名（仮想ホスト名、パッケージ名など）を、HULFTの自ホスト名として入力してください。

省略するとhostnameコマンドで取得されるホスト名が設定されます。

［TAB］キーで自ホスト名の入力位置へカーソルを合わせ、自ホスト名を入力します。入力したら、［TAB］キーで「次へ」へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

     HULFT10 Installation Program           RET:決定     ESC:終了  TAB:項目移動
     株式会社セゾンテクノロジー             ↑↓←→:項目移動

     自ホスト名の指定

     HULFTの自ホスト名を設定してください。
     HULFTをクラスタ環境でお使いになる場合、仮想IPアドレスに対応する
     ホスト名を自ホスト名として設定してください。
     省略するとhostnameコマンドで取得されるホスト名が設定されます。

       自ホスト名
       [ host01                                                               ]

                *-------------------------------------------------------*
                | *------------------------* *------------------------* |
                | |          次へ          | |          戻る          | |
                | *------------------------* *------------------------* |
                *-------------------------------------------------------*

画面2.21 自ホスト名の指定

HULFT動作言語の選択画面が表示されます。「HULFT動作言語の選択」へ進んでください。