# 各項目の説明

以下に、インストール情報ファイルの各項目について説明します。

SERIAL

  製品のシリアル番号を「-」（ハイフン）抜きの13バイトの数字で指定します。

  = 備考 =

  「XXX-XXXX-XXXXXX」の形式で「-」（ハイフン）入りの15バイトで指定することもできます。

PRODUCTKEY

  https://www.hulft.com/から取得した製品のプロダクトキーを「-」（ハイフン）抜きの25バイトの英数字で指定します。

  = 備考 =

  「XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX」の形式で「-」（ハイフン）入りの29バイトで指定することもできます。

TERMLICENSEKEY

  利用期間ライセンスキーを25バイト以内の英数字で指定します。

  = 備考 =

  「XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX」の形式で「-」（ハイフン）入りの29バイトで指定することもできます。

INSTALLATIONROUTE

  インストール方法を、以下のいずれかの値で指定します。

  EXPRESS

    : 標準インストール

  CUSTOM

    : カスタムインストール

HULPATH

  HULFT環境設定ファイル格納ディレクトリーを200バイト以内の絶対パスで指定します。

HULEXEP

  HULFT実行モジュール格納ディレクトリーを200バイト以内の絶対パスで指定します。

CS4TRNSFR

  ファイル転送に使用するコードセットを指定します。

  EUC-JP

    : EUC-JP

  SJIS

    : Shift-JIS

  UTF-8

    : UTF-8

  GB18030

    : GB18030

  注意

  - ここで指定するコードセットは、システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の初期値として設定されます。

  - ここで指定するコードセットは、システムのロケールに合わせて設定してください。

  - “GB18030”を指定すると、以下の言語は英語になります。

    - インストールログの内容

    - システム動作環境設定ファイルのコメント

HULLANG

  HULFTの動作言語を以下のいずれかで指定します。

  JPN

    : 日本語

  ENG

    : 英語

  新規インストール時は省略はできません。アップデートインストールの場合は省略可能です。

  省略した場合、既存環境の設定値を引き継ぎます。

  注意

  - ここで指定するHULFTの動作言語は、システム動作環境設定のHULFT動作言語（hullang）の初期値として設定されます。

  - ここで指定するHULFTの動作言語は、システムのロケールにあわせて設定してください。

    システムのロケールが日本語以外の場合は、“ENG（英語）”を設定してください。

INSTALLATIONTYPE

  インストールタイプを指定します。省略すると“NEW”が設定されます。

  NEW

    : 新規インストール

  UPDATE

    : アップデートインストール

  KEYUPDATE

    : プロダクトキー更新

MYHOSTNAME

  サイレントインストールを実行するホスト名を68バイト以内の英数字で指定します。

  新規インストールで使用します。アップデートインストールおよびプロダクトキー更新では使用されません。

TMPDIR

  一時ファイル作成パスを200バイト以内の絶対パスで指定します。

  一時ファイル作成パスに指定したディレクトリーは、システム動作環境設定の以下の項目の初期値になります。

  - ワークファイル作成パス

  注意

  HULFTを複数同時に起動する場合、一時ファイル作成パスには他のHULFTのワークファイル作成パスと重複しないパスを指定してください。

DATEFMT

  日付形式を、以下のいずれかで指定します。省略すると"1”が設定されます。アップデートインストールの場合は使用されません。

  1

    : YYYY/MM/DD

  2

    : MM/DD/YYYY

  3

    : DD/MM/YYYY

INSTALLNODE

  クラスター対応機能を使用する場合のインストールノードを指定します。この項目に値を指定しない場合、クラスター対応機能は使用されません。

  指定なし

    : クラスター対応機能を使用しないインストール

  ACTIVE

    : 運用系ノードとしてインストール

  STANDBY

    : 待機系ノードとしてインストール

TRACEOUTPUTROUTE

  トレースログの出力方式を、以下のいずれかで指定します。省略すると”N”が設定されます。

  N

    : どちらにも出力しない

  T

    : トレース出力ファイルのみ出力

  S

    : syslogのみ出力

  B

    : トレース出力ファイルとsyslog両方出力

  ここで設定した値は、システム動作環境設定のトレースログへの出力（tracelog）とシステムログへの出力（syslog）の設定値となります。

  システム動作環境設定の各項目の詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : その他設定

PIDDIR

  pidファイル作成パスを200バイト以内の絶対パスで指定します。「INSTALLNODE」に“ACTIVE”を指定した場合は省略不可、それ以外の場合は使用されません。